<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.5.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="12.7" y1="-1.5875" x2="42.85" y2="-1.5875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="42.85" y1="-1.5875" x2="42.85" y2="37.1375" width="0" layer="20"/>
<wire x1="42.85" y1="37.1375" x2="12.7" y2="37.1375" width="0" layer="20"/>
<wire x1="12.7" y1="37.1375" x2="12.7" y2="-1.5875" width="0" layer="20"/>
<text>1</text>
<text>2</text>
<text>3</text>
<text>22</text>
<text>24</text>
<text>27</text>
<text>26</text>
<text>25</text>
<text>48</text>
<text>46</text>
<text>D0</text>
<text>D1</text>
<text>D2</text>
<text>D3</text>
<text>D4</text>
<text>D5</text>
<text>D6</text>
<text>D7</text>
<text>A0</text>
<text>A1</text>
<text>A2</text>
<text>A3</text>
<text>A4</text>
<text>A5</text>
<text>A6</text>
<text>A7</text>
<text>A8</text>
<text>A9</text>
<text>A10</text>
<text>A12</text>
<text>A13</text>
<text>A14</text>
<text>A15</text>
<text>A16</text>
<text>A17</text>
<text>A18</text>
<text>A19</text>
<text>A20</text>
<text>!RD</text>
<text>!WR</text>
<text>!CS</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>VCC</text>
<text>VCC</text>
<text>A11</text>
<text>VCC</text>
<text>D0</text>
<text>D1</text>
<text>D2</text>
<text>D3</text>
<text>D4</text>
<text>D5</text>
<text>D6</text>
<text>D7</text>
<text>VCC</text>
<text>A0</text>
<text>A1</text>
<text>A2</text>
<text>A3</text>
<text>A4</text>
<text>A5</text>
<text>A6</text>
<text>A7</text>
<text>GND</text>
<text>A8</text>
<text>A9</text>
<text>A10</text>
<text>A11</text>
<text>A12</text>
<text>A13</text>
<text>A14</text>
<text>A15</text>
<text>!CS</text>
<text>!WR</text>
<text>!RD</text>
<text>A20</text>
<text>A19</text>
<text>A18</text>
<text>A17</text>
<text>A16</text>
<text>GND</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pixel">
<packages>
<package name="TSOP48-ADAPTER">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X09">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="pixel" package="TSOP48-ADAPTER" value="16MBITFLASHSOCKET"/>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X09" value="">
<attribute name="POPULARITY" value="13"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP3" library="pinhead" package="1X09" value="">
<attribute name="POPULARITY" value="13"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP4" library="pinhead" package="1X09" value="">
<attribute name="POPULARITY" value="13"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X09" value="">
<attribute name="POPULARITY" value="13"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="+3V3">
<contactref element="U$1" pad="P$37"/>
<contactref element="U$1" pad="P$14"/>
<contactref element="U$1" pad="P$12"/>
<contactref element="JP2" pad="9"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U$1" pad="P$46"/>
<contactref element="U$1" pad="P$27"/>
<contactref element="U$1" pad="P$47"/>
<contactref element="JP4" pad="9"/>
<contactref element="JP3" pad="9"/>
</signal>
<signal name="D0">
<contactref element="U$1" pad="P$29"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="D1">
<contactref element="U$1" pad="P$31"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="D2">
<contactref element="U$1" pad="P$33"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="D3">
<contactref element="U$1" pad="P$35"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="D4">
<contactref element="U$1" pad="P$38"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="D5">
<contactref element="U$1" pad="P$40"/>
<contactref element="JP1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="D6">
<contactref element="U$1" pad="P$42"/>
<contactref element="JP1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="D7">
<contactref element="U$1" pad="P$44"/>
<contactref element="JP1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="A0">
<contactref element="U$1" pad="P$45"/>
<contactref element="JP2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="A1">
<contactref element="U$1" pad="P$25"/>
<contactref element="JP2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="A2">
<contactref element="U$1" pad="P$24"/>
<contactref element="JP2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="A3">
<contactref element="U$1" pad="P$23"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="A4">
<contactref element="U$1" pad="P$22"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="A5">
<contactref element="U$1" pad="P$21"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="A6">
<contactref element="U$1" pad="P$20"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="A7">
<contactref element="U$1" pad="P$19"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="A8">
<contactref element="U$1" pad="P$18"/>
<contactref element="JP3" pad="8"/>
</signal>
<signal name="A9">
<contactref element="U$1" pad="P$8"/>
<contactref element="JP3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="A10">
<contactref element="U$1" pad="P$7"/>
<contactref element="JP3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="A11">
<contactref element="U$1" pad="P$6"/>
<contactref element="JP3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="A12">
<contactref element="U$1" pad="P$5"/>
<contactref element="JP3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="A13">
<contactref element="U$1" pad="P$4"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="A14">
<contactref element="U$1" pad="P$3"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="A15">
<contactref element="U$1" pad="P$2"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="A16">
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
<contactref element="JP4" pad="8"/>
</signal>
<signal name="A17">
<contactref element="U$1" pad="P$48"/>
<contactref element="JP4" pad="7"/>
</signal>
<signal name="A18">
<contactref element="U$1" pad="P$17"/>
<contactref element="JP4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="A19">
<contactref element="U$1" pad="P$16"/>
<contactref element="JP4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="A20">
<contactref element="U$1" pad="P$9"/>
<contactref element="JP4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="!RD">
<contactref element="U$1" pad="P$28"/>
<contactref element="JP4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="!WR">
<contactref element="U$1" pad="P$11"/>
<contactref element="JP4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="!CS">
<contactref element="U$1" pad="P$26"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
