<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-2.381" y1="0" x2="8.984" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="8.984" y1="0" x2="8.984" y2="11" width="0" layer="20"/>
<wire x1="8.984" y1="11" x2="-2.381" y2="11" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-2.381" y1="11" x2="-2.381" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>M R 2021</text>
<text>VI                    VO</text>
<text>LMR62014 Boost
3.7-&gt;5.1V
500mA MAX</text>
</plain>
<libraries>
<library name="RonanLibrary">
<packages>
<package name="0603_NORMAL">
<description>&lt;p&gt;&lt;b&gt;Generic 1608 (0603) package&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;0.2mm courtyard excess rounded to nearest 0.05mm.&lt;/p&gt;</description>
</package>
<package name="SOD-123FL">
</package>
<package name="SOT23-5">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt; - 5 Pin</description>
</package>
<package name="INDUCTOR_SMALL">
</package>
<package name="1X3_.1&quot;_2.54MM">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="RonanLibrary" package="0603_NORMAL" value="2.2u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PN" value="TMK212BJ225KGHT"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="RonanLibrary" package="0603_NORMAL" value="4.7u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PN" value="TMK212BBJ475KD-T"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CF" library="RonanLibrary" package="0603_NORMAL" value="647p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PN" value="CC0603JRX7R9BB681"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="RonanLibrary" package="SOD-123FL" value="2A">
<attribute name="PN" value="CRS06(TE85L,Q,M)"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="RonanLibrary" package="0603_NORMAL" value="41K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PN" value="RMCF0603FT41K2"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="RonanLibrary" package="0603_NORMAL" value="13.3K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PN" value="RMCF0603FT13K3"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="RonanLibrary" package="0603_NORMAL" value="47K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PN" value="RMCF0603JT47K0"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="RonanLibrary" package="SOT23-5" value="LMR62014">
<attribute name="PN" value="LMR62014XMF/NOPB"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L1" library="RonanLibrary" package="INDUCTOR_SMALL" value="10uH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PN" value="NRS6045T100MMGKV"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$3" library="RonanLibrary" package="1X3_.1&quot;_2.54MM" value="HEADER_1X32.54"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="L1" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="CF" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="CF" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VIN">
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="L1" pad="P$1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
