<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>PSA4-5043+ RF LNA          V3.00
Relay Switched LNA &amp; LTCC BPF
PCB: 31.5X60mm Case: SZOMK AK-C-B7
Terry Gaff               APR 2017</text>
<text>AMS1117</text>
<text>100p</text>
<text>100n</text>
<text>100n</text>
<text>1n</text>
<text>100p</text>
<text>10uH</text>
<text>82nH</text>
<text>LED</text>
<text>BAV99</text>
<text>FILTER</text>
<text>ANT</text>
<text>REC</text>
<text>100p</text>
<text>LTCC BPF</text>
<wire x1="0.1" y1="0.1" x2="59.9" y2="0.1" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="59.9" y1="0.1" x2="59.9" y2="11.65" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="59.9" y1="11.65" x2="58.5" y2="11.65" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="58.5" y1="11.65" x2="58.5" y2="19.85" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="58.5" y1="19.85" x2="59.9" y2="19.85" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="59.9" y1="19.85" x2="59.9" y2="31.4" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="59.9" y1="31.4" x2="0.1" y2="31.4" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="0.1" y1="31.4" x2="0.1" y2="19.85" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="0.1" y1="19.85" x2="1.5" y2="19.85" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="1.5" y1="19.85" x2="1.5" y2="11.65" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="1.5" y1="11.65" x2="0.1" y2="11.65" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="0.1" y1="11.65" x2="0.1" y2="0.1" width="0.1" layer="20"/>
<text>1n</text>
<text>MHz   Gain
100   22dB
145   23dB
435   23dB
1090  18dB
1400  16dB
2200  12dB</text>
<text>RF LNA 30MHz - 2500MHz T@G67</text>
<text>R1</text>
<text>UD2 RELAY</text>
<text>1N4148</text>
<text>GND</text>
<text>PSA4-5043+</text>
<text>R2</text>
<text>+5V</text>
<text>+12V</text>
</plain>
<libraries>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
</elements>
<signals>
<signal name="RFIN">
</signal>
<signal name="PWR5V">
</signal>
<signal name="PWRIN">
</signal>
<signal name="RFOUT">
</signal>
<signal name="S$2">
</signal>
<signal name="RLY7">
</signal>
<signal name="RLY5">
</signal>
<signal name="RLY4">
</signal>
<signal name="GND">
</signal>
<signal name="LNAOUT">
</signal>
<signal name="LNAIN">
</signal>
<signal name="FILTERIN">
</signal>
<signal name="LEDPWR">
</signal>
<signal name="PWR5VB">
</signal>
<signal name="PWRTAP">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
