<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.4.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="44.45" y1="71.12" x2="48.26" y2="71.12" width="0" layer="20"/>
<wire x1="62.23" y1="78.105" x2="62.23" y2="114.3" width="0" layer="20"/>
<wire x1="55.245" y1="122.047" x2="38.1" y2="122.047" width="0" layer="20"/>
<text>vcc</text>
<text>gnd</text>
<text>scl</text>
<text>sda</text>
<text>addr</text>
<text>NA</text>
<text>NA</text>
<text>A0</text>
<text>A1</text>
<text>A2</text>
<text>A3</text>
<wire x1="30.607" y1="114.427" x2="30.48" y2="78.74" width="0" layer="20"/>
<wire x1="30.48" y1="78.74" x2="36.83" y2="71.12" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="55.88" y1="71.12" x2="62.23" y2="78.105" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="62.23" y1="114.3" x2="55.245" y2="122.047" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="38.1" y1="122.047" x2="30.607" y2="114.427" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>e.m.f Meter V2-0</text>
<text>GearsN'Genes</text>
<wire x1="36.83" y1="71.12" x2="36.83" y2="48.26" width="0" layer="20"/>
<wire x1="36.83" y1="48.26" x2="39.37" y2="45.72" width="0" layer="20"/>
<wire x1="39.37" y1="45.72" x2="41.91" y2="45.72" width="0" layer="20"/>
<wire x1="41.91" y1="45.72" x2="44.45" y2="48.26" width="0" layer="20"/>
<wire x1="44.45" y1="48.26" x2="44.45" y2="71.12" width="0" layer="20"/>
<wire x1="55.88" y1="71.12" x2="55.88" y2="48.26" width="0" layer="20"/>
<wire x1="55.88" y1="48.26" x2="53.34" y2="45.72" width="0" layer="20"/>
<wire x1="53.34" y1="45.72" x2="50.8" y2="45.72" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50.8" y1="45.72" x2="48.26" y2="48.26" width="0" layer="20"/>
<wire x1="48.26" y1="48.26" x2="48.26" y2="71.12" width="0" layer="20"/>
<text>ch1A</text>
<text>ch1B</text>
<text>ch2A</text>
<text>ch2B</text>
<text>ch1A</text>
<text>ch1B</text>
<text>ch2B</text>
<text>ch2A</text>
</plain>
<libraries>
<library name="MG-Eagle_v1">
<packages>
<package name="1X12">
</package>
<package name="ADAFRUIT_FEATHER">
</package>
<package name="1X16">
</package>
<package name="1X02">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="J1" library="MG-Eagle_v1" package="1X12" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="MG-Eagle_v1" package="ADAFRUIT_FEATHER" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J2" library="MG-Eagle_v1" package="1X12" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J3" library="MG-Eagle_v1" package="1X16" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J4" library="MG-Eagle_v1" package="1X12" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J6" library="MG-Eagle_v1" package="1X02" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J7" library="MG-Eagle_v1" package="1X02" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J5" library="MG-Eagle_v1" package="1X02" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J8" library="MG-Eagle_v1" package="1X02" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U1" pad="GND@4"/>
<contactref element="J1" pad="11"/>
<contactref element="J1" pad="8"/>
<contactref element="J3" pad="13"/>
<contactref element="J4" pad="8"/>
<contactref element="J4" pad="11"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="U1" pad="3V3"/>
<contactref element="J1" pad="12"/>
<contactref element="J3" pad="15"/>
<contactref element="J4" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U1" pad="VBAT"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U1" pad="D5"/>
<contactref element="J2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="J2" pad="9"/>
<contactref element="U1" pad="D6"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U1" pad="D9"/>
<contactref element="J2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="J2" pad="7"/>
<contactref element="U1" pad="D10"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U1" pad="D11"/>
<contactref element="J2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="J2" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="D12"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U1" pad="D13"/>
<contactref element="J2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="J2" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="VBUS"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U1" pad="EN"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U1" pad="SCL"/>
<contactref element="J2" pad="11"/>
<contactref element="J1" pad="10"/>
<contactref element="J4" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="J2" pad="12"/>
<contactref element="U1" pad="SDA"/>
<contactref element="J1" pad="9"/>
<contactref element="J4" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="J3" pad="12"/>
<contactref element="U1" pad="A0"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="J3" pad="11"/>
<contactref element="U1" pad="A1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="J3" pad="10"/>
<contactref element="U1" pad="A2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="J3" pad="9"/>
<contactref element="U1" pad="A3"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="J3" pad="8"/>
<contactref element="U1" pad="A4"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="J3" pad="7"/>
<contactref element="U1" pad="A5"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="J3" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="SCK"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="J3" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="MOSI"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="J3" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="MISO"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="J3" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="RX0"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="J3" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="TX1"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="J3" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="GND@16"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="J3" pad="14"/>
<contactref element="U1" pad="AREF"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="U1" pad="RESET"/>
<contactref element="J3" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="J1" pad="6"/>
<contactref element="J4" pad="6"/>
<contactref element="J6" pad="1"/>
<contactref element="J6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="J1" pad="4"/>
<contactref element="J4" pad="4"/>
<contactref element="J5" pad="2"/>
<contactref element="J5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="J4" pad="3"/>
<contactref element="J8" pad="2"/>
<contactref element="J8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="J4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="J4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="J1" pad="7"/>
<contactref element="J4" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="J7" pad="2"/>
<contactref element="J7" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="5"/>
<contactref element="J4" pad="5"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
