<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="12.5" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="12.5" y1="0" x2="12.5" y2="33.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="12.5" y1="33.5" x2="0" y2="33.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="33.5" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>BikeLapse Buttons Board REV1.3</text>
</plain>
<libraries>
<library name="Distance_Lapse_Camera_Trigger">
<packages>
<package name="TACTILE_SWITCH_PTH_6.0MM">
<description>&lt;h3&gt;Momentary Switch (Pushbutton) - SPST - PTH, 6.0mm Square&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Normally-open (NO) SPST momentary switches (buttons, pushbuttons).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="https://www.omron.com/ecb/products/pdf/en-b3f.pdf"&gt;Datasheet&lt;/a&gt; (B3F-1000)&lt;/p&gt;</description>
</package>
<package name="TACTILE_SWITCH_PTH_12MM">
<description>&lt;h3&gt;Momentary Switch (Pushbutton) - SPST - PTH, 12mm Square&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Normally-open (NO) SPST momentary switches (buttons, pushbuttons).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="https://www.omron.com/ecb/products/pdf/en-b3f.pdf"&gt;Datasheet&lt;/a&gt; (B3F-5050)&lt;/p&gt;</description>
</package>
<package name="1X03-MALE_HEADERS_BOTTOM">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="B2" library="Distance_Lapse_Camera_Trigger" package="TACTILE_SWITCH_PTH_6.0MM" value="BLE_RESET">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PROD_ID" value=" SWCH-08441"/>
<attribute name="SF_SKU" value="COM-00097"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1" library="Distance_Lapse_Camera_Trigger" package="1X03-MALE_HEADERS_BOTTOM" value="455-1750-1-ND">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J2" library="Distance_Lapse_Camera_Trigger" package="1X03-MALE_HEADERS_BOTTOM" value="455-1750-1-ND">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="B1" library="Distance_Lapse_Camera_Trigger" package="TACTILE_SWITCH_PTH_12MM" value="CAMERA_TRIGGER">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PROD_ID" value="SWCH-09185"/>
<attribute name="SF_SKU" value="COM-09190"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$2">
<contactref element="J2" pad="3"/>
<contactref element="B2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="B1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="B1" pad="1"/>
<contactref element="B2" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
