<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<circle x="25.4" y="35.56" radius="15.24" width="0.254" layer="20"/>
<text>IV-11 w/ RGB LED v1
Phantomic Labs 2020</text>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="LED3535">
</package>
</packages>
</library>
<library name="TheVFDCollective">
<packages>
<package name="VFD_IV-11-FEMALPIN">
</package>
</packages>
</library>
<library name="OPL_Capacitor">
<description>&lt;b&gt;Seeed Open Parts Library (OPL) for the Seeed Fusion PCB Assembly Service
&lt;br&gt;&lt;br&gt;
&lt;a href="https://www.seeedstudio.com/opl.html" title="https://www.seeedstudio.com/opl.html"&gt;Seeed Fusion PCBA OPL&lt;/a&gt;&lt;br&gt;
&lt;a href="https://www.seeedstudio.com/fusion_pcb.html"&gt;Order PCB/PCBA&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;
&lt;a href="https://www.seeedstudio.com"&gt;www.seeedstudio.com&lt;/a&gt;
&lt;br&gt;&lt;/b&gt;</description>
<packages>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;0805&lt;b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="CalvEngIO-Connectors">
<packages>
<package name="1X08">
<description>&lt;h3&gt;Plated Through Hole -8 Pin&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Specifications:
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pin count:8&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Pin pitch:0.1"&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Example device(s):
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;CONN_08&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="LED1" library="adafruit" package="LED3535" value="WS2812B3535">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="V1" library="TheVFDCollective" package="VFD_IV-11-FEMALPIN" value="IV-11">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="OPL_Capacitor" package="C0805" value="100nf">
<attribute name="MPN" value="CC0805KRX7R9BB104"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1" library="CalvEngIO-Connectors" package="1X08" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PROD_ID" value="CONN-08438"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J2" library="CalvEngIO-Connectors" package="1X08" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PROD_ID" value="CONN-08438"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="F+">
<contactref element="V1" pad="F+"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="F-">
<contactref element="V1" pad="F-"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SEG_A">
<contactref element="V1" pad="SEG_A"/>
<contactref element="J2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="SEG_B">
<contactref element="V1" pad="SEG_B"/>
<contactref element="J2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="SEG_C">
<contactref element="V1" pad="SEG_C"/>
<contactref element="J2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SEG_D">
<contactref element="V1" pad="SEG_D"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SEG_E">
<contactref element="V1" pad="SEG_E"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SEG_F">
<contactref element="V1" pad="SEG_F"/>
<contactref element="J1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="SEG_G">
<contactref element="V1" pad="SEG_G"/>
<contactref element="J1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="SEG_DP">
<contactref element="V1" pad="SEG_DP"/>
<contactref element="J2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="LED1" pad="4"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="8"/>
<contactref element="J1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="VDD">
<contactref element="LED1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DI">
<contactref element="LED1" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GRID0">
<contactref element="V1" pad="GRID"/>
<contactref element="J2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="DO">
<contactref element="J2" pad="8"/>
<contactref element="LED1" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
