<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.3.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="25.4" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.4" y1="0" x2="25.4" y2="20.32" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.4" y1="20.32" x2="0" y2="20.32" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="20.32" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>v1 The Lightning Stalker ©2018</text>
</plain>
<libraries>
<library name="cons">
<description>&lt;b&gt;Molex Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="6410-03">
<description>&lt;b&gt;MOLEX 2.54mm KK  CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="6410-05">
<description>&lt;b&gt;MOLEX 2.54mm KK  CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="VCC" library="cons" package="6410-03" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ISP-6" library="cons" package="6410-03" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1" library="cons" package="6410-03" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ISP-10" library="cons" package="6410-05" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J2" library="cons" package="6410-05" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="MISO">
<contactref element="ISP-6" pad="1"/>
<contactref element="ISP-10" pad="5"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="ISP-6" pad="2"/>
<contactref element="ISP-10" pad="4"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="3"/>
<contactref element="J2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="ISP-10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC-1">
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="VCC" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC-2">
<contactref element="VCC" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="ISP-6" pad="3"/>
<contactref element="ISP-10" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
