<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="54" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="54" y1="0" x2="54" y2="80" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="54" y1="80" x2="0" y2="80" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="80" x2="0" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
<hole x="5" y="75" drill="4"/>
<hole x="49" y="75" drill="4"/>
<hole x="5" y="5" drill="4"/>
<hole x="49" y="5" drill="4"/>
</plain>
<libraries>
<library name="con-jst-xh">
<description>&lt;b&gt;J.S.T. Connectors XH Family&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;Created by Michael Shimniok &lt;a href="http://www.bot-thoughts.com/"&gt;www.bot-thoughts.com&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;</description>
<packages>
<package name="B8B-XH">
<description>&lt;b&gt;JST XH Connector&lt;/b&gt;

&lt;p&gt;JST 2.54mm connector. Folded beam contact, box-shaped shrouded header, header with a boss, interchangeability, conformance to the HA terminal&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Datasheet: &lt;a href="http://www.jst-mfg.com/product/pdf/eng/eXH.pdf"&gt; eXH.pdf&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="xt60">
<packages>
<package name="XT60">
<description>XT60</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JST-XH_BMS" library="con-jst-xh" package="B8B-XH" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JST-XH_1" library="con-jst-xh" package="B8B-XH" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JST-XH_2" library="con-jst-xh" package="B8B-XH" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JST-XH_3" library="con-jst-xh" package="B8B-XH" value=""/>
<element name="JST-XH_4" library="con-jst-xh" package="B8B-XH" value=""/>
<element name="JST-XH_MON" library="con-jst-xh" package="B8B-XH" value=""/>
<element name="XT60_1" library="xt60" package="XT60" value="XT60">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="XT60_3" library="xt60" package="XT60" value="XT60">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="XT60_2" library="xt60" package="XT60" value="XT60">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="XT60_4" library="xt60" package="XT60" value="XT60">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="JST-XH_BMS" pad="P$1"/>
<contactref element="JST-XH_1" pad="P$1"/>
<contactref element="JST-XH_2" pad="P$1"/>
<contactref element="JST-XH_3" pad="P$1"/>
<contactref element="JST-XH_4" pad="P$1"/>
<contactref element="JST-XH_MON" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="JST-XH_BMS" pad="P$2"/>
<contactref element="JST-XH_1" pad="P$2"/>
<contactref element="JST-XH_2" pad="P$2"/>
<contactref element="JST-XH_3" pad="P$2"/>
<contactref element="JST-XH_4" pad="P$2"/>
<contactref element="JST-XH_MON" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="JST-XH_BMS" pad="P$3"/>
<contactref element="JST-XH_1" pad="P$3"/>
<contactref element="JST-XH_2" pad="P$3"/>
<contactref element="JST-XH_3" pad="P$3"/>
<contactref element="JST-XH_4" pad="P$3"/>
<contactref element="JST-XH_MON" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="JST-XH_BMS" pad="P$4"/>
<contactref element="JST-XH_1" pad="P$4"/>
<contactref element="JST-XH_2" pad="P$4"/>
<contactref element="JST-XH_3" pad="P$4"/>
<contactref element="JST-XH_4" pad="P$4"/>
<contactref element="JST-XH_MON" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="JST-XH_BMS" pad="P$5"/>
<contactref element="JST-XH_1" pad="P$5"/>
<contactref element="JST-XH_2" pad="P$5"/>
<contactref element="JST-XH_3" pad="P$5"/>
<contactref element="JST-XH_4" pad="P$5"/>
<contactref element="JST-XH_MON" pad="P$5"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="JST-XH_BMS" pad="P$6"/>
<contactref element="JST-XH_1" pad="P$6"/>
<contactref element="JST-XH_2" pad="P$6"/>
<contactref element="JST-XH_3" pad="P$6"/>
<contactref element="JST-XH_4" pad="P$6"/>
<contactref element="JST-XH_MON" pad="P$6"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="JST-XH_BMS" pad="P$7"/>
<contactref element="JST-XH_1" pad="P$7"/>
<contactref element="JST-XH_2" pad="P$7"/>
<contactref element="JST-XH_3" pad="P$7"/>
<contactref element="JST-XH_4" pad="P$7"/>
<contactref element="JST-XH_MON" pad="P$7"/>
</signal>
<signal name="N$3">
</signal>
<signal name="N$9">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
