<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="1.524" y1="0" x2="19.304" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="20.828" y1="1.524" x2="20.828" y2="35.052" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19.304" y1="36.576" x2="1.524" y2="36.576" width="0" layer="20"/>
<text>Teensy 4.0 Pins</text>
<text>OctoWS2811
Adaptor Pins</text>
<wire x1="0" y1="35.052" x2="0" y2="1.524" width="0" layer="20"/>
<text>2019
Matt Richard</text>
<wire x1="0" y1="35.052" x2="1.524" y2="36.576" width="0.0254" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="19.304" y1="36.576" x2="20.828" y2="35.052" width="0.0254" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="20.828" y1="1.524" x2="19.304" y2="0" width="0.0254" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="1.524" y1="0" x2="0" y2="1.524" width="0.0254" layer="20" curve="-90"/>
</plain>
<libraries>
<library name="Teensy4">
<packages>
<package name="TEENSY_4.0_DIP">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Teensy_3_and_LC_Series_Boards_v1.4">
<packages>
<package name="TEENSY_3.0-3.2&amp;LC_DIL">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="Teensy4" package="TEENSY_4.0_DIP" value="TEENSY_4.0_DIP"/>
<element name="U$2" library="Teensy_3_and_LC_Series_Boards_v1.4" package="TEENSY_3.0-3.2&amp;LC_DIL" value="TEENSY_3.1-3.2_DIL"/>
</elements>
<signals>
<signal name="3.3V">
<contactref element="U$2" pad="3.3V"/>
<contactref element="U$1" pad="3.3V"/>
</signal>
<signal name="AGND">
<contactref element="U$2" pad="AGND"/>
</signal>
<signal name="VIN">
<contactref element="U$1" pad="VIN"/>
<contactref element="U$2" pad="VIN"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U$1" pad="GND"/>
<contactref element="U$1" pad="GND2"/>
<contactref element="U$2" pad="GND"/>
</signal>
<signal name="DATA_1">
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="19/A5"/>
</signal>
<signal name="DATA_2">
<contactref element="U$2" pad="14/A0"/>
<contactref element="U$1" pad="18/A4"/>
</signal>
<signal name="DATA_3">
<contactref element="U$2" pad="7"/>
<contactref element="U$1" pad="14/A0"/>
</signal>
<signal name="DATA_4">
<contactref element="U$2" pad="8"/>
<contactref element="U$1" pad="15/A1"/>
</signal>
<signal name="DATA_5">
<contactref element="U$2" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="17/A3"/>
</signal>
<signal name="DATA_6">
<contactref element="U$2" pad="20/A6"/>
<contactref element="U$1" pad="16/A2"/>
</signal>
<signal name="DATA_7">
<contactref element="U$2" pad="21/A7"/>
<contactref element="U$1" pad="22/A8"/>
</signal>
<signal name="DATA_8">
<contactref element="U$2" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="23/A9"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
