<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="78.72" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="78.72" y1="0" x2="78.72" y2="46.66" width="0" layer="20"/>
<wire x1="78.72" y1="46.66" x2="0" y2="46.66" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="46.66" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>MODref</text>
<text>Young Lab</text>
<text>James Ehrets</text>
<text>v2.0</text>
</plain>
<libraries>
<library name=".Jam - Custom Parts">
<packages>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="SOT-89">
</package>
<package name="2PIN">
</package>
<package name="SOIC-8PIN">
</package>
<package name="8PIN">
</package>
<package name="RADIAL">
</package>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="CT3528">
<description>&lt;b&gt;TANTALUM CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TO5">
</package>
<package name="DO-213AA">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C19" library=".Jam - Custom Parts" package="CT3528" value="10uF"/>
<element name="C17" library=".Jam - Custom Parts" package="C0603" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C15" library=".Jam - Custom Parts" package="CT3528" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C13" library=".Jam - Custom Parts" package="C0603" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C10" library=".Jam - Custom Parts" package="CT3528" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C8" library=".Jam - Custom Parts" package="C0603" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C1" library=".Jam - Custom Parts" package="C0603" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C3" library=".Jam - Custom Parts" package="C0603" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C12" library=".Jam - Custom Parts" package="C0603" value="0.1uF"/>
<element name="C21" library=".Jam - Custom Parts" package="CT3528" value="10uF"/>
<element name="C22" library=".Jam - Custom Parts" package="C0603" value="TBD">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C6" library=".Jam - Custom Parts" package="CT3528" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C23" library=".Jam - Custom Parts" package="C0603" value="TBD">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C16" library=".Jam - Custom Parts" package="CT3528" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C14" library=".Jam - Custom Parts" package="C0603" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C11" library=".Jam - Custom Parts" package="CT3528" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C9" library=".Jam - Custom Parts" package="C0603" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C4" library=".Jam - Custom Parts" package="C0603" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C7" library=".Jam - Custom Parts" package="CT3528" value="10uF"/>
<element name="C5" library=".Jam - Custom Parts" package="C0603" value="0.1uF"/>
<element name="D2" library=".Jam - Custom Parts" package="DO-213AA" value="1N4148"/>
<element name="D1" library=".Jam - Custom Parts" package="DO-213AA" value="1N4148"/>
<element name="JP1" library=".Jam - Custom Parts" package="2PIN" value="2PINHEADER"/>
<element name="R1" library=".Jam - Custom Parts" package="R0603" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R2" library=".Jam - Custom Parts" package="R0603" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R3" library=".Jam - Custom Parts" package="R0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R5" library=".Jam - Custom Parts" package="RADIAL" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R4" library=".Jam - Custom Parts" package="RADIAL" value="15k"/>
<element name="R6" library=".Jam - Custom Parts" package="R0603" value="68k"/>
<element name="R8" library=".Jam - Custom Parts" package="R0603" value="68k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R7" library=".Jam - Custom Parts" package="RADIAL" value="120r">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R9" library=".Jam - Custom Parts" package="R0603" value="1.5k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R10" library=".Jam - Custom Parts" package="RADIAL" value="2k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R11" library=".Jam - Custom Parts" package="RADIAL" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R12" library=".Jam - Custom Parts" package="RADIAL" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R13" library=".Jam - Custom Parts" package="RADIAL" value="15k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J2" library=".Jam - Custom Parts" package="8PIN" value="7PIN">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J1" library=".Jam - Custom Parts" package="8PIN" value="7PIN"/>
<element name="U2" library=".Jam - Custom Parts" package="SOIC-8PIN" value="AD8676"/>
<element name="U3" library=".Jam - Custom Parts" package="SOIC-8PIN" value="AD8676"/>
<element name="U4" library=".Jam - Custom Parts" package="SOIC-8PIN" value="AD8675"/>
<element name="U1" library=".Jam - Custom Parts" package="TO5" value="LTZ1000A"/>
<element name="Q1" library=".Jam - Custom Parts" package="SOT-89" value="DXT3904">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2" library=".Jam - Custom Parts" package="C0603" value="10nF"/>
</elements>
<signals>
<signal name="AGND">
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="P$1"/>
<contactref element="R5" pad="P$1"/>
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="D1" pad="-"/>
<contactref element="C21" pad="-"/>
<contactref element="R10" pad="P$2"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="+"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="C16" pad="+"/>
<contactref element="C7" pad="+"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="-"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="-"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="C15" pad="-"/>
<contactref element="C17" pad="1"/>
<contactref element="C19" pad="-"/>
<contactref element="U3" pad="4"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="3"/>
<contactref element="J2" pad="4"/>
<contactref element="J2" pad="5"/>
<contactref element="J2" pad="6"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
<contactref element="J1" pad="5"/>
<contactref element="J1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="+15V">
<contactref element="U4" pad="7"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C19" pad="+"/>
<contactref element="C10" pad="+"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="C15" pad="+"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="8"/>
<contactref element="U2" pad="8"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="+"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="-15V">
<contactref element="U4" pad="4"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="-"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="C16" pad="-"/>
<contactref element="U3" pad="7"/>
<contactref element="U2" pad="7"/>
<contactref element="C7" pad="-"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$51">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$54">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$55">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$56">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="5"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$52">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="R5" pad="P$2"/>
<contactref element="R4" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$53">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="6"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$57">
<contactref element="U2" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$59">
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="3"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$60">
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="P$2"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="D2" pad="-"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$61">
<contactref element="R7" pad="P$2"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="U2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$64">
<contactref element="U2" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$58">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$62">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$63">
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="C21" pad="+"/>
<contactref element="U4" pad="3"/>
<contactref element="U3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$65">
<contactref element="R10" pad="P$1"/>
<contactref element="U4" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="P$2"/>
<contactref element="C22" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$66">
<contactref element="U3" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$78">
<contactref element="C23" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="P$1"/>
<contactref element="R13" pad="P$2"/>
<contactref element="U3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="+REF_10V[A]">
<contactref element="R11" pad="P$1"/>
<contactref element="U4" pad="6"/>
<contactref element="C22" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="-REF_10V[A]">
<contactref element="C23" pad="1"/>
<contactref element="R13" pad="P$1"/>
<contactref element="U3" pad="6"/>
<contactref element="J2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
<signal name="N$2">
</signal>
<signal name="N$3">
</signal>
<signal name="N$4">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
