<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.1.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="56.515" y1="81.915" x2="89.535" y2="81.915" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="89.535" y1="52.705" x2="56.515" y2="52.705" width="0.254" layer="20"/>
<text>w.meri
audio switch
r2.0

CC BY-SA 4.0</text>
<wire x1="56.515" y1="81.915" x2="56.515" y2="79.375" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="56.515" y1="52.705" x2="56.515" y2="55.245" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="56.515" y1="67.945" x2="56.515" y2="66.675" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="89.535" y1="55.245" x2="89.535" y2="52.705" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="89.535" y1="81.915" x2="89.535" y2="66.675" width="0.254" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="wmeri">
<packages>
<package name="AUDIO.JACK_35RAPC">
</package>
<package name="SWITCH.C&amp;K.PN22_DPDTA">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="J1" library="wmeri" package="AUDIO.JACK_35RAPC" value="AUDIO.JACK35RAPC_SWITCHED"/>
<element name="J2" library="wmeri" package="AUDIO.JACK_35RAPC" value="AUDIO.JACK35RAPC_SWITCHED"/>
<element name="J3" library="wmeri" package="AUDIO.JACK_35RAPC" value="AUDIO.JACK35RAPC_SWITCHED"/>
<element name="S1" library="wmeri" package="SWITCH.C&amp;K.PN22_DPDTA" value="SWITCH.DPDTC&amp;K_PN22"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="J2" pad="P$2"/>
<contactref element="S1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="S1" pad="P$3"/>
<contactref element="J3" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="J2" pad="P$3"/>
<contactref element="S1" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="S1" pad="P$6"/>
<contactref element="J3" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="S1" pad="P$2"/>
<contactref element="J1" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="S1" pad="P$5"/>
<contactref element="J1" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="S1" pad="P$7"/>
<contactref element="S1" pad="P$8"/>
<contactref element="J3" pad="P$1"/>
<contactref element="J2" pad="P$1"/>
<contactref element="J1" pad="P$1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
