<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.635" y1="0" x2="34.925" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="34.925" y1="0" x2="34.925" y2="28.575" width="0" layer="20"/>
<wire x1="34.925" y1="28.575" x2="0.635" y2="28.575" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.635" y1="28.575" x2="0.635" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>C-BERRY TFT ADAPTER BOARD
V 0.1</text>
<text>Georgian Borca - 2016</text>
<text>GND</text>
<text>5V</text>
<text>3V3</text>
<text>RST</text>
<text>INT</text>
<text>WAIT</text>
<text>WR</text>
<text>RD</text>
<text>RS</text>
<text>CS</text>
<text>CS</text>
<text>15</text>
<text>14</text>
<text>13</text>
<text>12</text>
<text>11</text>
<text>10</text>
<text>9</text>
<text>8</text>
<text>7</text>
<text>6</text>
<text>5</text>
<text>4</text>
<text>2</text>
<text>3</text>
<text>1</text>
<text>0</text>
<text>http://elektronik-welt.at</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-hirose">
<description>&lt;b&gt;Hirose Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
www.hirose.co.jp&lt;p&gt;
Include : &lt;br&gt;
con-hirose-df12d(3.0)60dp0.5v80.lbr from Bob Starr &amp;lt;rtzaudio@mindspring.com&amp;gt;&lt;br&gt;
con-hirose.lbr from Bob Starr &amp;lt;rtzaudio@mindspring.com&amp;gt;&lt;br&gt;</description>
<packages>
<package name="FH12-30S-0.5SH">
<description>&lt;b&gt;0.5mm Pitch Connectors For FPC/FFC&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href= "http://www.hirose.co.jp/cataloge_hp/e58605370.pdf"&gt;Data sheet&lt;/a&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="dp_devices">
<description>Dangerous Prototypes Standard PCB sizes
http://dangerousprototypes.com</description>
<packages>
<package name="ANARCHY_LOGO">
<description>Anarchy Logo by BrK</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="X1" library="con-hirose" package="FH12-30S-0.5SH" value="FH12-30S-0.5SH">
<attribute name="OC_FARNELL" value="1324555"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="34M6176"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="FH12-30S-0.5SH(55)"/>
</element>
<element name="U$3" library="dp_devices" package="ANARCHY_LOGO" value=""/>
<element name="U$4" library="dp_devices" package="ANARCHY_LOGO" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="X1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="5V">
<contactref element="X1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="X1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="X1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="INT">
<contactref element="X1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="WAIT">
<contactref element="X1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="WR">
<contactref element="X1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="RD">
<contactref element="X1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="RS">
<contactref element="X1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="CS">
<contactref element="X1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="DB15">
<contactref element="X1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="DB14">
<contactref element="X1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="DB13">
<contactref element="X1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="DB12">
<contactref element="X1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="DB11">
<contactref element="X1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="DB10">
<contactref element="X1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="DB9">
<contactref element="X1" pad="21"/>
</signal>
<signal name="DB8">
<contactref element="X1" pad="22"/>
</signal>
<signal name="DB7">
<contactref element="X1" pad="23"/>
</signal>
<signal name="DB6">
<contactref element="X1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="DB5">
<contactref element="X1" pad="25"/>
</signal>
<signal name="DB4">
<contactref element="X1" pad="26"/>
</signal>
<signal name="DB3">
<contactref element="X1" pad="27"/>
</signal>
<signal name="DB2">
<contactref element="X1" pad="28"/>
</signal>
<signal name="DB1">
<contactref element="X1" pad="29"/>
</signal>
<signal name="DB0">
<contactref element="X1" pad="30"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
