<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.5.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="12.7" x2="0" y2="1.27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="1.27" x2="1.27" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="1.27" y1="0" x2="13.97" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="13.97" y1="0" x2="15.24" y2="1.27" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="15.24" y1="1.27" x2="15.24" y2="12.7" width="0" layer="20"/>
<wire x1="15.24" y1="12.7" x2="13.97" y2="13.97" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="13.97" y1="13.97" x2="1.27" y2="13.97" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.27" y1="13.97" x2="0" y2="12.7" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>300mil DIL8</text>
<hole x="1.27" y="12.7" drill="1.27"/>
<hole x="13.97" y="12.7" drill="1.27"/>
<hole x="13.97" y="1.27" drill="1.27"/>
<hole x="1.27" y="1.27" drill="1.27"/>
<text>Sewable Breakout</text>
<text>winseven4lyf.github.io</text>
<text>1</text>
<text>4</text>
<text>5</text>
<text>8</text>
<text>GND</text>
</plain>
<libraries>
<library name="microchip">
<description>&lt;b&gt;Microchip PIC Microcontrollers and other Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources :
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Microchip Data Book, 1993
&lt;li&gt;THE EMERGING WORLD STANDARD, 1995/1996
&lt;li&gt;Microchip, Technical Library CD-ROM, June 1998
&lt;li&gt;www.microchip.com
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL8">
<description>&lt;B&gt;Dual In Line&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
package type P</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="winseven4lyf">
<packages>
<package name="PAD_ROUND_40">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U1" library="microchip" package="DIL8" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$1" library="winseven4lyf" package="PAD_ROUND_40" value=""/>
<element name="E$2" library="winseven4lyf" package="PAD_ROUND_40" value=""/>
<element name="E$3" library="winseven4lyf" package="PAD_ROUND_40" value=""/>
<element name="E$4" library="winseven4lyf" package="PAD_ROUND_40" value=""/>
<element name="E$5" library="winseven4lyf" package="PAD_ROUND_40" value=""/>
<element name="E$6" library="winseven4lyf" package="PAD_ROUND_40" value=""/>
<element name="E$7" library="winseven4lyf" package="PAD_ROUND_40" value=""/>
<element name="E$8" library="winseven4lyf" package="PAD_ROUND_40" value=""/>
<element name="E$9" library="winseven4lyf" package="PAD_ROUND_40" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="E$9" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="S$1">
<contactref element="E$1" pad="P$1"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$2">
<contactref element="E$2" pad="P$1"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$3">
<contactref element="E$3" pad="P$1"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="S$4">
<contactref element="E$4" pad="P$1"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="S$5">
<contactref element="E$5" pad="P$1"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="S$6">
<contactref element="E$6" pad="P$1"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="S$7">
<contactref element="E$7" pad="P$1"/>
<contactref element="U1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="S$8">
<contactref element="E$8" pad="P$1"/>
<contactref element="U1" pad="8"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
