<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.3.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="132" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="132" y1="0" x2="132" y2="60" width="0" layer="20"/>
<wire x1="132" y1="60" x2="0" y2="60" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="60" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>LocoNet Distributer
with power monitor</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-amp">
<packages>
<package name="520250-3">
<description>&lt;b&gt;Modular Jack&lt;/b&gt;&lt;p&gt;with Panel Stops</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<packages>
<package name="JP1">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SJ">
<description>&lt;b&gt;Solder jumper&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear">
<packages>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="DO41-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2.54 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistor">
<packages>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="special">
<packages>
<package name="DUOLED">
<description>Duo &lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="holes">
<packages>
<package name="3,2">
<description>&lt;b&gt;MOUNTING HOLE&lt;/b&gt; 3.2 mm with drill center</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="linear" package="DIL14" value="LM324N"/>
<element name="D1" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="resistor" package="0207/10" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="resistor" package="0207/10" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="resistor" package="0207/10" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="resistor" package="0207/10" value="56K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="resistor" package="0207/10" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="resistor" package="0207/10" value="3R9">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="resistor" package="0207/10" value="47K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="special" package="DUOLED" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="jumper" package="JP1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="holes" package="3,2" value=""/>
<element name="U$2" library="holes" package="3,2" value=""/>
<element name="U$3" library="holes" package="3,2" value=""/>
<element name="U$4" library="holes" package="3,2" value=""/>
<element name="SJ1" library="jumper" package="SJ" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SJ2" library="jumper" package="SJ" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SJ3" library="jumper" package="SJ" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J7" library="con-amp" package="520250-3" value=""/>
<element name="J9" library="con-amp" package="520250-3" value=""/>
<element name="J11" library="con-amp" package="520250-3" value=""/>
<element name="J1" library="con-amp" package="520250-3" value=""/>
<element name="J8" library="con-amp" package="520250-3" value=""/>
<element name="J10" library="con-amp" package="520250-3" value=""/>
<element name="J12" library="con-amp" package="520250-3" value=""/>
<element name="J2" library="con-amp" package="520250-3" value=""/>
<element name="J6" library="con-amp" package="520250-3" value=""/>
<element name="J5" library="con-amp" package="520250-3" value=""/>
<element name="J4" library="con-amp" package="520250-3" value=""/>
<element name="J3" library="con-amp" package="520250-3" value=""/>
<element name="J13" library="con-amp" package="520250-3" value=""/>
<element name="J14" library="con-amp" package="520250-3" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$5">
<contactref element="J6" pad="4"/>
<contactref element="J12" pad="4"/>
<contactref element="J5" pad="4"/>
<contactref element="J11" pad="4"/>
<contactref element="J4" pad="4"/>
<contactref element="J10" pad="4"/>
<contactref element="J3" pad="4"/>
<contactref element="J9" pad="4"/>
<contactref element="J2" pad="4"/>
<contactref element="J8" pad="4"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
<contactref element="J7" pad="4"/>
<contactref element="J14" pad="4"/>
<contactref element="J13" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="D2" pad="A1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="A2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="K"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="J3" pad="2"/>
<contactref element="J4" pad="2"/>
<contactref element="J5" pad="2"/>
<contactref element="J7" pad="2"/>
<contactref element="J8" pad="2"/>
<contactref element="J9" pad="2"/>
<contactref element="J10" pad="2"/>
<contactref element="J11" pad="2"/>
<contactref element="J12" pad="2"/>
<contactref element="J6" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="5"/>
<contactref element="J2" pad="5"/>
<contactref element="J3" pad="5"/>
<contactref element="J4" pad="5"/>
<contactref element="J5" pad="5"/>
<contactref element="J7" pad="5"/>
<contactref element="J8" pad="5"/>
<contactref element="J9" pad="5"/>
<contactref element="J10" pad="5"/>
<contactref element="J11" pad="5"/>
<contactref element="J6" pad="5"/>
<contactref element="J12" pad="5"/>
<contactref element="J13" pad="2"/>
<contactref element="J14" pad="2"/>
<contactref element="J14" pad="5"/>
<contactref element="J13" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="SJ1" pad="1"/>
<contactref element="SJ3" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="6"/>
<contactref element="J3" pad="6"/>
<contactref element="J4" pad="6"/>
<contactref element="J5" pad="6"/>
<contactref element="J7" pad="6"/>
<contactref element="J8" pad="6"/>
<contactref element="J9" pad="6"/>
<contactref element="J10" pad="6"/>
<contactref element="J11" pad="6"/>
<contactref element="J12" pad="6"/>
<contactref element="J6" pad="6"/>
<contactref element="J13" pad="6"/>
<contactref element="J14" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="SJ1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="SJ2" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="SJ2" pad="1"/>
<contactref element="SJ3" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="J3" pad="1"/>
<contactref element="J4" pad="1"/>
<contactref element="J5" pad="1"/>
<contactref element="J7" pad="1"/>
<contactref element="J8" pad="1"/>
<contactref element="J9" pad="1"/>
<contactref element="J10" pad="1"/>
<contactref element="J11" pad="1"/>
<contactref element="J6" pad="1"/>
<contactref element="J12" pad="1"/>
<contactref element="J14" pad="1"/>
<contactref element="J13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="J7" pad="3"/>
<contactref element="J8" pad="3"/>
<contactref element="J2" pad="3"/>
<contactref element="J3" pad="3"/>
<contactref element="J9" pad="3"/>
<contactref element="J4" pad="3"/>
<contactref element="J10" pad="3"/>
<contactref element="J5" pad="3"/>
<contactref element="J11" pad="3"/>
<contactref element="J6" pad="3"/>
<contactref element="J12" pad="3"/>
<contactref element="J14" pad="3"/>
<contactref element="J13" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
