<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.3.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.762" y1="0.762" x2="40.31" y2="0.762" width="0" layer="20"/>
<wire x1="40.31" y1="0.762" x2="40.31" y2="18.161" width="0" layer="20"/>
<wire x1="40.31" y1="18.161" x2="0.762" y2="18.161" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.762" y1="18.161" x2="0.762" y2="0.762" width="0" layer="20"/>
<text>Pack Lights V1</text>
</plain>
<libraries>
<library name="Rembrandt Electronics - JST XH Connectors v1-0">
<packages>
<package name="JST-XH-04-PACKAGE-ROUND-PAD">
<description>&lt;b&gt;JST XH Connector Round Pads (Package)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;

Wire to board connector.

Pitch: 2,54 mm, (0.100")&lt;p&gt;
Number of pins: &lt;b&gt;4&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;P&gt;

&lt;b&gt;Created by Rembrandt Electronics&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;b&gt;www.rembrandtelectronics.com&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="JST-XH-03-PACKAGE-ROUND-PAD">
<description>&lt;b&gt;JST XH Connector Round Pads (Package)&lt;/b&gt;&lt;p&gt;

Wire to board connector.

Pitch: 2,54 mm, (0.100")&lt;p&gt;
Number of pins: &lt;b&gt;3&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;P&gt;

&lt;b&gt;Created by Rembrandt Electronics&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;b&gt;www.rembrandtelectronics.com&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="Rembrandt Electronics - JST XH Connectors v1-0" package="JST-XH-04-PACKAGE-ROUND-PAD" value="JST-XH-04-PIN-ROUND-PAD">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2" library="Rembrandt Electronics - JST XH Connectors v1-0" package="JST-XH-04-PACKAGE-ROUND-PAD" value="JST-XH-04-PIN-ROUND-PAD">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C3" library="Rembrandt Electronics - JST XH Connectors v1-0" package="JST-XH-04-PACKAGE-ROUND-PAD" value="JST-XH-04-PIN-ROUND-PAD">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C4" library="Rembrandt Electronics - JST XH Connectors v1-0" package="JST-XH-04-PACKAGE-ROUND-PAD" value="JST-XH-04-PIN-ROUND-PAD">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="POWER" library="Rembrandt Electronics - JST XH Connectors v1-0" package="JST-XH-04-PACKAGE-ROUND-PAD" value="JST-XH-04-PIN-ROUND-PAD">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SRC" library="Rembrandt Electronics - JST XH Connectors v1-0" package="JST-XH-03-PACKAGE-ROUND-PAD" value="JST-XH-03-PIN-ROUND-PAD">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="VENT" library="Rembrandt Electronics - JST XH Connectors v1-0" package="JST-XH-03-PACKAGE-ROUND-PAD" value="JST-XH-03-PIN-ROUND-PAD">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="POWER" pad="4"/>
<contactref element="C1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="C1" pad="4"/>
<contactref element="C2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="C2" pad="4"/>
<contactref element="C3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="C3" pad="4"/>
<contactref element="C4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="C4" pad="4"/>
<contactref element="VENT" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="POWER" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="VENT" pad="2"/>
<contactref element="SRC" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="SRC" pad="1"/>
<contactref element="POWER" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="VENT" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="POWER" pad="3"/>
<contactref element="SRC" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
