<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.0.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="99.06" x2="15.24" y2="99.06" width="0.0762" layer="20"/>
<wire x1="15.24" y1="99.06" x2="15.24" y2="65.024" width="0.0762" layer="20"/>
<wire x1="15.24" y1="65.024" x2="11.684" y2="61.468" width="0.0762" layer="20"/>
<wire x1="11.684" y1="61.468" x2="3.556" y2="61.468" width="0.0762" layer="20"/>
<wire x1="3.556" y1="61.468" x2="0" y2="65.024" width="0.0762" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="65.024" x2="0" y2="99.06" width="0.0762" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="PD-30">
<packages>
<package name="CUI_PD-30">
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="3,81/1,4">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="special">
<description>&lt;b&gt;Special Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
7-segment displays, switches, heatsinks, crystals, transformers, etc.&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DRIL-4">
<description>&lt;b&gt;MARKER&lt;/b&gt; &lt;p&gt;
drill 4.0 mm'</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="J1" library="PD-30" package="CUI_PD-30" value="PD-30">
<attribute name="MF" value="CUI Inc"/>
<attribute name="PARTREV" value="B"/>
<attribute name="STANDARD" value="Manufacturer recommendations"/>
</element>
<element name="PIN1" library="wirepad" package="3,81/1,4" value=""/>
<element name="PIN2" library="wirepad" package="3,81/1,4" value=""/>
<element name="PIN3" library="wirepad" package="3,81/1,4" value=""/>
<element name="SHLD" library="wirepad" package="3,81/1,4" value=""/>
<element name="U$1" library="special" package="DRIL-4" value=""/>
<element name="U$2" library="special" package="DRIL-4" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="PIN1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="PIN2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="PIN3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="J1" pad="S"/>
<contactref element="SHLD" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
