<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="19.8" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19.8" y1="0" x2="19.8" y2="10.8" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19.8" y1="10.8" x2="0" y2="10.8" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="10.8" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>-</text>
<text>+</text>
<text>S</text>
<text>feeder pcb</text>
<text>NO</text>
<text>NC</text>
<text>COM</text>
<text>F</text>
<text>+</text>
<text>-</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Motorola : www.onsemi.com
&lt;li&gt;Fairchild : www.fairchildsemi.com
&lt;li&gt;Philips : www.semiconductors.com
&lt;li&gt;Vishay : www.vishay.de
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="D-7.5">
<description>&lt;b&gt;DIODE&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="SERVO" library="pinhead" package="1X03" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="N20" library="pinhead" package="1X02" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="diode" package="D-7.5" value=""/>
<element name="EN" library="pinhead" package="1X02" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IN" library="pinhead" package="1X04" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SWTCH" library="pinhead" package="1X03" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="N20" pad="1"/>
<contactref element="SWTCH" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SERVO_SIGNAL">
<contactref element="SERVO" pad="3"/>
<contactref element="IN" pad="3"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="SERVO" pad="1"/>
<contactref element="IN" pad="1"/>
<contactref element="SWTCH" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="SERVO" pad="2"/>
<contactref element="EN" pad="1"/>
<contactref element="IN" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="N20" pad="2"/>
<contactref element="EN" pad="2"/>
</signal>
<signal name="FEEDBACK">
<contactref element="SWTCH" pad="3"/>
<contactref element="IN" pad="4"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
