<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="33.02" y1="0" x2="5.08" y2="0" width="0.2286" layer="20"/>
<wire x1="5.08" y1="0" x2="0" y2="5.08" width="0.2286" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="5.08" x2="0" y2="35.56" width="0.2286" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="35.56" x2="5.08" y2="40.64" width="0.2286" layer="20"/>
<wire x1="5.08" y1="40.64" x2="33.02" y2="40.64" width="0.2286" layer="20"/>
<wire x1="33.02" y1="40.64" x2="38.1" y2="35.56" width="0.2286" layer="20"/>
<wire x1="38.1" y1="35.56" x2="38.1" y2="5.08" width="0.2286" layer="20"/>
<wire x1="38.1" y1="5.08" x2="33.02" y2="0" width="0.2286" layer="20"/>
<text>Dual Filter Mux</text>
<text>Rev A</text>
<text>SiGe</text>
<text>2020</text>
</plain>
<libraries>
<library name="standardLibrary">
<packages>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="VQFN-4X4-3MMX3MM">
</package>
</packages>
</library>
<library name="00_RF">
<packages>
<package name="FV1206">
</package>
</packages>
</library>
<library name="1111Lib">
<packages>
<package name="CR2032">
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch">
<description>&lt;b&gt;Switches&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Marquardt, Siemens, C&amp;K, ITT, and others&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="320-916">
<description>&lt;b&gt;TOGGLE SWITCH&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
distributor RS Components</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-coax">
<description>&lt;b&gt;Coax Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Radiall  and M/A COM.&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="J502-ND-142-0711-821/826">
<description>&lt;b&gt;SMA 50 Ohm&lt;/b&gt; Board Thickness &lt;b&gt;0.062&lt;/b&gt; Inch, End Launch Jack Receptacle&lt;p&gt;
Johnson Components&lt;br&gt;
Source: www.johnsoncomponents.com .. J502-ND.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="standardLibrary" package="C0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="standardLibrary" package="C0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="standardLibrary" package="C0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="standardLibrary" package="C0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="standardLibrary" package="C0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="standardLibrary" package="C0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="standardLibrary" package="C0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="standardLibrary" package="C0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="F1" library="00_RF" package="FV1206" value="FCN-FILTER">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="F2" library="00_RF" package="FV1206" value="FCN-FILTER">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J1" library="1111Lib" package="CR2032" value="CR2032">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="standardLibrary" package="R0603" value="">
<attribute name="DS" value=""/>
<attribute name="FOOTPRINT" value="0603"/>
<attribute name="IPN" value="R0603"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PN" value="R0603"/>
<attribute name="POP_OPT" value=""/>
<attribute name="TECHNOLOGY" value="SMT"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="standardLibrary" package="R0603" value="">
<attribute name="DS" value=""/>
<attribute name="FOOTPRINT" value="0603"/>
<attribute name="IPN" value="R0603"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PN" value="R0603"/>
<attribute name="POP_OPT" value=""/>
<attribute name="TECHNOLOGY" value="SMT"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S1" library="switch" package="320-916" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="4"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="con-coax" package="J502-ND-142-0711-821/826" value="SMA-142-0711-821/826">
<attribute name="MF" value="JOHNSON COMPONENTS"/>
<attribute name="MPN" value="142-0711-821"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1019328"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="16F3627"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
</element>
<element name="X2" library="con-coax" package="J502-ND-142-0711-821/826" value="SMA-142-0711-821/826">
<attribute name="MF" value="JOHNSON COMPONENTS"/>
<attribute name="MPN" value="142-0711-821"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1019328"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="16F3627"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
</element>
<element name="U1" library="standardLibrary" package="VQFN-4X4-3MMX3MM" value="TS7225FK">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U2" library="standardLibrary" package="VQFN-4X4-3MMX3MM" value="TS7225FK">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GNDA">
<contactref element="F2" pad="GND1"/>
<contactref element="F2" pad="GND2"/>
<contactref element="F1" pad="GND1"/>
<contactref element="F1" pad="GND2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="G@1"/>
<contactref element="X2" pad="G@2"/>
<contactref element="X2" pad="G@3"/>
<contactref element="X2" pad="G@4"/>
<contactref element="X1" pad="G@1"/>
<contactref element="X1" pad="G@2"/>
<contactref element="X1" pad="G@3"/>
<contactref element="X1" pad="G@4"/>
<contactref element="J1" pad="P$1"/>
<contactref element="U1" pad="P4"/>
<contactref element="U1" pad="EP"/>
<contactref element="U1" pad="P12"/>
<contactref element="U1" pad="P10"/>
<contactref element="U1" pad="P9"/>
<contactref element="U1" pad="P8"/>
<contactref element="U1" pad="P7"/>
<contactref element="U1" pad="P16"/>
<contactref element="U1" pad="P5"/>
<contactref element="U1" pad="P13"/>
<contactref element="U1" pad="P14"/>
<contactref element="U2" pad="P4"/>
<contactref element="U2" pad="EP"/>
<contactref element="U2" pad="P12"/>
<contactref element="U2" pad="P10"/>
<contactref element="U2" pad="P9"/>
<contactref element="U2" pad="P8"/>
<contactref element="U2" pad="P7"/>
<contactref element="U2" pad="P16"/>
<contactref element="U2" pad="P5"/>
<contactref element="U2" pad="P13"/>
<contactref element="U2" pad="P14"/>
</signal>
<signal name="VCP1">
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="P1"/>
</signal>
<signal name="VCP2">
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="P1"/>
</signal>
<signal name="VDD">
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="P$2"/>
<contactref element="J1" pad="P$3"/>
<contactref element="U1" pad="P2"/>
<contactref element="U2" pad="P2"/>
</signal>
<signal name="B1B">
<contactref element="F1" pad="SIG2"/>
<contactref element="U1" pad="P15"/>
</signal>
<signal name="B2B">
<contactref element="F2" pad="SIG2"/>
<contactref element="U1" pad="P6"/>
</signal>
<signal name="V1A">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="P3"/>
</signal>
<signal name="V1B">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="P3"/>
</signal>
<signal name="B1A">
<contactref element="F1" pad="SIG1"/>
<contactref element="U2" pad="P6"/>
</signal>
<signal name="B2A">
<contactref element="F2" pad="SIG1"/>
<contactref element="U2" pad="P15"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="P11"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="X2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="P11"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
