<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>RINEHART INTERFACE CARD</text>
<text>MISSOURI S&amp;T</text>
<text>FORMULA ELECTRIC</text>
<text>V2.0</text>
<wire x1="-15.875" y1="0" x2="85.725" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="85.725" y1="0" x2="85.725" y2="88.9" width="0" layer="20"/>
<wire x1="85.725" y1="88.9" x2="0" y2="88.9" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="88.9" x2="0" y2="31.75" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="31.75" x2="-15.875" y2="31.75" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-15.875" y1="31.75" x2="-15.875" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>RUN</text>
<text>PROG</text>
<text>TX</text>
<text>RX</text>
<text>RESET</text>
<text>RINEHART</text>
</plain>
<libraries>
<library name="rcl">
<description>&lt;b&gt;Resistors, Capacitors, Inductors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the previous libraries:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;r.lbr
&lt;li&gt;cap.lbr 
&lt;li&gt;cap-fe.lbr
&lt;li&gt;captant.lbr
&lt;li&gt;polcap.lbr
&lt;li&gt;ipc-smd.lbr
&lt;/ul&gt;
All SMD packages are defined according to the IPC specifications and  CECC&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;p&gt;
&lt;p&gt;
for Electrolyt Capacitors see also :&lt;p&gt;
www.bccomponents.com &lt;p&gt;
www.panasonic.com&lt;p&gt;
www.kemet.com&lt;p&gt;
http://www.secc.co.jp/pdf/os_e/2004/e_os_all.pdf &lt;b&gt;(SANYO)&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;
for trimmer refence see : &lt;u&gt;www.electrospec-inc.com/cross_references/trimpotcrossref.asp&lt;/u&gt;&lt;p&gt;

&lt;table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width="100%" cellpaddding=0&gt;
&lt;tr valign="top"&gt;

&lt;! &lt;td width="10"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
&lt;td width="90%"&gt;

&lt;b&gt;&lt;font color="#0000FF" size="4"&gt;TRIM-POT CROSS REFERENCE&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;
&lt;P&gt;
&lt;TABLE BORDER=0 CELLSPACING=1 CELLPADDING=2&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=8&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;RECTANGULAR MULTI-TURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;BOURNS&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;BI&amp;nbsp;TECH&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;DALE-VISHAY&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;PHILIPS/MEPCO&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;MURATA&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;PANASONIC&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;SPECTROL&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;MILSPEC&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3 &gt;
      3005P&lt;BR&gt;
      3006P&lt;BR&gt;
      3006W&lt;BR&gt;
      3006Y&lt;BR&gt;
      3009P&lt;BR&gt;
      3009W&lt;BR&gt;
      3009Y&lt;BR&gt;
      3057J&lt;BR&gt;
      3057L&lt;BR&gt;
      3057P&lt;BR&gt;
      3057Y&lt;BR&gt;
      3059J&lt;BR&gt;
      3059L&lt;BR&gt;
      3059P&lt;BR&gt;
      3059Y&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      89P&lt;BR&gt;
      89W&lt;BR&gt;
      89X&lt;BR&gt;
      89PH&lt;BR&gt;
      76P&lt;BR&gt;
      89XH&lt;BR&gt;
      78SLT&lt;BR&gt;
      78L&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      56P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      78P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      T8S&lt;BR&gt;
      78L&lt;BR&gt;
      56P&lt;BR&gt;
      78P&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      T18/784&lt;BR&gt;
      783&lt;BR&gt;
      781&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      2199&lt;BR&gt;
      1697/1897&lt;BR&gt;
      1680/1880&lt;BR&gt;
      2187&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8035EKP/CT20/RJ-20P&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      RJ-20X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      1211L&lt;BR&gt;
      8012EKQ&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      8012EKR&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      1211P&lt;BR&gt;
      8012EKJ&lt;BR&gt;
      8012EKL&lt;BR&gt;
      8012EKQ&lt;BR&gt;
      8012EKR&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      2101P&lt;BR&gt;
      2101W&lt;BR&gt;
      2101Y&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      2102L&lt;BR&gt;
      2102S&lt;BR&gt;
      2102Y&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMCOG&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      43P&lt;BR&gt;
      43W&lt;BR&gt;
      43Y&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      40L&lt;BR&gt;
      40P&lt;BR&gt;
      40Y&lt;BR&gt;
      70Y-T602&lt;BR&gt;
      70L&lt;BR&gt;
      70P&lt;BR&gt;
      70Y&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      RT/RTR12&lt;BR&gt;
      RT/RTR12&lt;BR&gt;
      RT/RTR12&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      RJ/RJR12&lt;BR&gt;
      RJ/RJR12&lt;BR&gt;
      RJ/RJR12&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=8&gt;&amp;nbsp;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=8&gt;
      &lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SQUARE MULTI-TURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
   &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BOURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BI&amp;nbsp;TECH&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;DALE-VISHAY&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PHILIPS/MEPCO&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;MURATA&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PANASONIC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SPECTROL&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;MILSPEC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      3250L&lt;BR&gt;
      3250P&lt;BR&gt;
      3250W&lt;BR&gt;
      3250X&lt;BR&gt;
      3252P&lt;BR&gt;
      3252W&lt;BR&gt;
      3252X&lt;BR&gt;
      3260P&lt;BR&gt;
      3260W&lt;BR&gt;
      3260X&lt;BR&gt;
      3262P&lt;BR&gt;
      3262W&lt;BR&gt;
      3262X&lt;BR&gt;
      3266P&lt;BR&gt;
      3266W&lt;BR&gt;
      3266X&lt;BR&gt;
      3290H&lt;BR&gt;
      3290P&lt;BR&gt;
      3290W&lt;BR&gt;
      3292P&lt;BR&gt;
      3292W&lt;BR&gt;
      3292X&lt;BR&gt;
      3296P&lt;BR&gt;
      3296W&lt;BR&gt;
      3296X&lt;BR&gt;
      3296Y&lt;BR&gt;
      3296Z&lt;BR&gt;
      3299P&lt;BR&gt;
      3299W&lt;BR&gt;
      3299X&lt;BR&gt;
      3299Y&lt;BR&gt;
      3299Z&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      66P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66W&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66X&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66W&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66X&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      64W&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      64P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      64W&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      64X&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      64P&lt;BR&gt;
      64W&lt;BR&gt;
      64X&lt;BR&gt;
      66X&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66W&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66P&lt;BR&gt;
      66W&lt;BR&gt;
      66X&lt;BR&gt;
      67P&lt;BR&gt;
      67W&lt;BR&gt;
      67X&lt;BR&gt;
      67Y&lt;BR&gt;
      67Z&lt;BR&gt;
      68P&lt;BR&gt;
      68W&lt;BR&gt;
      68X&lt;BR&gt;
      67Y&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      67Z&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      5050&lt;BR&gt;
      5091&lt;BR&gt;
      5080&lt;BR&gt;
      5087&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      T63YB&lt;BR&gt;
      T63XB&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      5887&lt;BR&gt;
      5891&lt;BR&gt;
      5880&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      T93Z&lt;BR&gt;
      T93YA&lt;BR&gt;
      T93XA&lt;BR&gt;
      T93YB&lt;BR&gt;
      T93XB&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8026EKP&lt;BR&gt;
      8026EKW&lt;BR&gt;
      8026EKM&lt;BR&gt;
      8026EKP&lt;BR&gt;
      8026EKB&lt;BR&gt;
      8026EKM&lt;BR&gt;
      1309X&lt;BR&gt;
      1309P&lt;BR&gt;
      1309W&lt;BR&gt;
      8024EKP&lt;BR&gt;
      8024EKW&lt;BR&gt;
      8024EKN&lt;BR&gt;
      RJ-9P/CT9P&lt;BR&gt;
      RJ-9W&lt;BR&gt;
      RJ-9X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      3103P&lt;BR&gt;
      3103Y&lt;BR&gt;
      3103Z&lt;BR&gt;
      3103P&lt;BR&gt;
      3103Y&lt;BR&gt;
      3103Z&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      3105P/3106P&lt;BR&gt;
      3105W/3106W&lt;BR&gt;
      3105X/3106X&lt;BR&gt;
      3105Y/3106Y&lt;BR&gt;
      3105Z/3105Z&lt;BR&gt;
      3102P&lt;BR&gt;
      3102W&lt;BR&gt;
      3102X&lt;BR&gt;
      3102Y&lt;BR&gt;
      3102Z&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMCBG&lt;BR&gt;
      EVMCCG&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      55-1-X&lt;BR&gt;
      55-4-X&lt;BR&gt;
      55-3-X&lt;BR&gt;
      55-2-X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      50-2-X&lt;BR&gt;
      50-4-X&lt;BR&gt;
      50-3-X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      64P&lt;BR&gt;
      64W&lt;BR&gt;
      64X&lt;BR&gt;
      64Y&lt;BR&gt;
      64Z&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      RT/RTR22&lt;BR&gt;
      RT/RTR22&lt;BR&gt;
      RT/RTR22&lt;BR&gt;
      RT/RTR22&lt;BR&gt;
      RJ/RJR22&lt;BR&gt;
      RJ/RJR22&lt;BR&gt;
      RJ/RJR22&lt;BR&gt;
      RT/RTR26&lt;BR&gt;
      RT/RTR26&lt;BR&gt;
      RT/RTR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RT/RTR24&lt;BR&gt;
      RT/RTR24&lt;BR&gt;
      RT/RTR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=8&gt;&amp;nbsp;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=8&gt;
      &lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SINGLE TURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BOURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BI&amp;nbsp;TECH&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;DALE-VISHAY&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PHILIPS/MEPCO&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;MURATA&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PANASONIC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SPECTROL&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;MILSPEC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      3323P&lt;BR&gt;
      3323S&lt;BR&gt;
      3323W&lt;BR&gt;
      3329H&lt;BR&gt;
      3329P&lt;BR&gt;
      3329W&lt;BR&gt;
      3339H&lt;BR&gt;
      3339P&lt;BR&gt;
      3339W&lt;BR&gt;
      3352E&lt;BR&gt;
      3352H&lt;BR&gt;
      3352K&lt;BR&gt;
      3352P&lt;BR&gt;
      3352T&lt;BR&gt;
      3352V&lt;BR&gt;
      3352W&lt;BR&gt;
      3362H&lt;BR&gt;
      3362M&lt;BR&gt;
      3362P&lt;BR&gt;
      3362R&lt;BR&gt;
      3362S&lt;BR&gt;
      3362U&lt;BR&gt;
      3362W&lt;BR&gt;
      3362X&lt;BR&gt;
      3386B&lt;BR&gt;
      3386C&lt;BR&gt;
      3386F&lt;BR&gt;
      3386H&lt;BR&gt;
      3386K&lt;BR&gt;
      3386M&lt;BR&gt;
      3386P&lt;BR&gt;
      3386S&lt;BR&gt;
      3386W&lt;BR&gt;
      3386X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      25P&lt;BR&gt;
      25S&lt;BR&gt;
      25RX&lt;BR&gt;
      82P&lt;BR&gt;
      82M&lt;BR&gt;
      82PA&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      91E&lt;BR&gt;
      91X&lt;BR&gt;
      91T&lt;BR&gt;
      91B&lt;BR&gt;
      91A&lt;BR&gt;
      91V&lt;BR&gt;
      91W&lt;BR&gt;
      25W&lt;BR&gt;
      25V&lt;BR&gt;
      25P&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      25S&lt;BR&gt;
      25U&lt;BR&gt;
      25RX&lt;BR&gt;
      25X&lt;BR&gt;
      72XW&lt;BR&gt;
      72XL&lt;BR&gt;
      72PM&lt;BR&gt;
      72RX&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      72PX&lt;BR&gt;
      72P&lt;BR&gt;
      72RXW&lt;BR&gt;
      72RXL&lt;BR&gt;
      72X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      T7YB&lt;BR&gt;
      T7YA&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      TXD&lt;BR&gt;
      TYA&lt;BR&gt;
      TYP&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      TYD&lt;BR&gt;
      TX&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      150SX&lt;BR&gt;
      100SX&lt;BR&gt;
      102T&lt;BR&gt;
      101S&lt;BR&gt;
      190T&lt;BR&gt;
      150TX&lt;BR&gt;
      101&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      101SX&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      ET6P&lt;BR&gt;
      ET6S&lt;BR&gt;
      ET6X&lt;BR&gt;
      RJ-6W/8014EMW&lt;BR&gt;
      RJ-6P/8014EMP&lt;BR&gt;
      RJ-6X/8014EMX&lt;BR&gt;
      TM7W&lt;BR&gt;
      TM7P&lt;BR&gt;
      TM7X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8017SMS&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8017SMB&lt;BR&gt;
      8017SMA&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      CT-6W&lt;BR&gt;
      CT-6H&lt;BR&gt;
      CT-6P&lt;BR&gt;
      CT-6R&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      CT-6V&lt;BR&gt;
      CT-6X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8038EKV&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8038EKX&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8038EKP&lt;BR&gt;
      8038EKZ&lt;BR&gt;
      8038EKW&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      3321H&lt;BR&gt;
      3321P&lt;BR&gt;
      3321N&lt;BR&gt;
      1102H&lt;BR&gt;
      1102P&lt;BR&gt;
      1102T&lt;BR&gt;
      RVA0911V304A&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      RVA0911H413A&lt;BR&gt;
      RVG0707V100A&lt;BR&gt;
      RVA0607V(H)306A&lt;BR&gt;
      RVA1214H213A&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      3104B&lt;BR&gt;
      3104C&lt;BR&gt;
      3104F&lt;BR&gt;
      3104H&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      3104M&lt;BR&gt;
      3104P&lt;BR&gt;
      3104S&lt;BR&gt;
      3104W&lt;BR&gt;
      3104X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      EVMQ0G&lt;BR&gt;
      EVMQIG&lt;BR&gt;
      EVMQ3G&lt;BR&gt;
      EVMS0G&lt;BR&gt;
      EVMQ0G&lt;BR&gt;
      EVMG0G&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMK4GA00B&lt;BR&gt;
      EVM30GA00B&lt;BR&gt;
      EVMK0GA00B&lt;BR&gt;
      EVM38GA00B&lt;BR&gt;
      EVMB6&lt;BR&gt;
      EVLQ0&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMMSG&lt;BR&gt;
      EVMMBG&lt;BR&gt;
      EVMMAG&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMMCS&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMM1&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMM0&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMM3&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      62-3-1&lt;BR&gt;
      62-1-2&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      67R&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      67P&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      67X&lt;BR&gt;
      63V&lt;BR&gt;
      63S&lt;BR&gt;
      63M&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      63H&lt;BR&gt;
      63P&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      63X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      RJ/RJR50&lt;BR&gt;
      RJ/RJR50&lt;BR&gt;
      RJ/RJR50&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
&lt;/TABLE&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;P&gt;
&lt;TABLE BORDER=0 CELLSPACING=1 CELLPADDING=3&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=7&gt;
      &lt;FONT color="#0000FF" SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SMD TRIM-POT CROSS REFERENCE&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
      &lt;P&gt;
      &lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;MULTI-TURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BOURNS&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BI&amp;nbsp;TECH&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;DALE-VISHAY&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PHILIPS/MEPCO&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PANASONIC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;TOCOS&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;AUX/KYOCERA&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      3224G&lt;BR&gt;
      3224J&lt;BR&gt;
      3224W&lt;BR&gt;
      3269P&lt;BR&gt;
      3269W&lt;BR&gt;
      3269X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      44G&lt;BR&gt;
      44J&lt;BR&gt;
      44W&lt;BR&gt;
      84P&lt;BR&gt;
      84W&lt;BR&gt;
      84X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      ST63Z&lt;BR&gt;
      ST63Y&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      ST5P&lt;BR&gt;
      ST5W&lt;BR&gt;
      ST5X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=7&gt;&amp;nbsp;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=7&gt;
      &lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SINGLE TURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BOURNS&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BI&amp;nbsp;TECH&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;DALE-VISHAY&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PHILIPS/MEPCO&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PANASONIC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;TOCOS&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;AUX/KYOCERA&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      3314G&lt;BR&gt;
      3314J&lt;BR&gt;
      3364A/B&lt;BR&gt;
      3364C/D&lt;BR&gt;
      3364W/X&lt;BR&gt;
      3313G&lt;BR&gt;
      3313J&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      23B&lt;BR&gt;
      23A&lt;BR&gt;
      21X&lt;BR&gt;
      21W&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      22B&lt;BR&gt;
      22A&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      ST5YL/ST53YL&lt;BR&gt;
      ST5YJ/5T53YJ&lt;BR&gt;
      ST-23A&lt;BR&gt;
      ST-22B&lt;BR&gt;
      ST-22&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      ST-4B&lt;BR&gt;
      ST-4A&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      ST-3B&lt;BR&gt;
      ST-3A&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVM-6YS&lt;BR&gt;
      EVM-1E&lt;BR&gt;
      EVM-1G&lt;BR&gt;
      EVM-1D&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      G4B&lt;BR&gt;
      G4A&lt;BR&gt;
      TR04-3S1&lt;BR&gt;
      TRG04-2S1&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      DVR-43A&lt;BR&gt;
      CVR-42C&lt;BR&gt;
      CVR-42A/C&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
&lt;/TABLE&gt;
&lt;P&gt;
&lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;ALT =&amp;nbsp;ALTERNATE&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
&lt;P&gt;

&amp;nbsp;
&lt;P&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</description>
<packages>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ftdichip">
<description>&lt;b&gt;FTDI (TM) CHIP&lt;/b&gt; Future Technology Devices International Ltd.&lt;p&gt;
http://www.ftdichip.com</description>
<packages>
<package name="SSOP28">
<description>&lt;b&gt;Shrink Small Outline Package&lt;/b&gt; SSOP-28&lt;p&gt;
http://www.ftdichip.com/Documents/DataSheets/DS_FT232R_v104.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="FormE">
<packages>
<package name="SAMTEC-FTR-DUALROW">
</package>
<package name="CHIPLED_0805">
<description>&lt;b&gt;CHIPLED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LG_R971.pdf</description>
</package>
<package name="CHIP-LED0805">
<description>&lt;b&gt;Hyper CHIPLED Hyper-Bright LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
LB R99A&lt;br&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... lb_r99a.pdf</description>
</package>
<package name="SOIC8-N_MC">
</package>
<package name="D14">
</package>
<package name="LQFP144">
</package>
<package name="CSM-3X">
</package>
<package name="MOLEX-PICOLOCK-6PIN-504050-0691">
</package>
<package name="ES0XMSABE">
</package>
<package name="SSOP-28">
</package>
<package name="CARCONTROLLER-REF">
</package>
<package name="TE-5787834-1">
</package>
<package name="TE-1825027-5">
</package>
<package name="SOT23-5">
</package>
<package name="0805">
</package>
<package name="CCBUS-DOUBLE-STACK">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X02/90">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C29" library="rcl" package="C0805" value="33pF">
<attribute name="PARTNO" value="CL21C330JBANNNC"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C34" library="rcl" package="C0805" value="0.1uF">
<attribute name="PARTNO" value="GRM21BR71E104KA01L"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C36" library="rcl" package="C0805" value="0.1uF">
<attribute name="PARTNO" value="GRM21BR71E104KA01L"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C38" library="rcl" package="C0805" value="10uF">
<attribute name="PARTNO" value="GRM21BR61E106KA73L"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C23" library="rcl" package="C0805" value="10uF">
<attribute name="PARTNO" value="GRM21BR61E106KA73L"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="C0805" value="0.1uF">
<attribute name="PARTNO" value="GRM21BR71E104KA01L"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="C0805" value="4.7uF">
<attribute name="PARTNO" value="GRM21BC81E475KA12L"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="C0805" value="0.1uF">
<attribute name="PARTNO" value="GRM21BR71E104KA01L"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C14" library="rcl" package="C0805" value="1uF">
<attribute name="PARTNO" value="EMK212B7105KG-T"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C17" library="rcl" package="C0805" value="4.7uF">
<attribute name="PARTNO" value="GRM21BC81E475KA12L"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C30" library="rcl" package="C0805" value="33pF">
<attribute name="PARTNO" value="CL21C330JBANNNC"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C16" library="rcl" package="C0805" value="0.1uF">
<attribute name="PARTNO" value="GRM21BR71E104KA01L"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C13" library="rcl" package="C0805" value="0.1uF">
<attribute name="PARTNO" value="GRM21BR71E104KA01L"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="rcl" package="C0805" value="0.1uF">
<attribute name="PARTNO" value="GRM21BR71E104KA01L"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="rcl" package="C0805" value="0.1uF">
<attribute name="PARTNO" value="GRM21BR71E104KA01L"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C15" library="rcl" package="C0805" value="0.1uF">
<attribute name="PARTNO" value="GRM21BR71E104KA01L"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C25" library="rcl" package="C0805" value="0.1uF">
<attribute name="PARTNO" value="GRM21BR71E104KA01L"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C24" library="rcl" package="C0805" value="0.1uF">
<attribute name="PARTNO" value="GRM21BR71E104KA01L"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C26" library="rcl" package="C0805" value="0.1uF">
<attribute name="PARTNO" value="GRM21BR71E104KA01L"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C28" library="rcl" package="C0805" value="0.1uF">
<attribute name="PARTNO" value="GRM21BR71E104KA01L"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="rcl" package="C0805" value="0.1uF">
<attribute name="PARTNO" value="GRM21BR71E104KA01L"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C18" library="rcl" package="C0805" value="0.1uF">
<attribute name="PARTNO" value="GRM21BR71E104KA01L"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="rcl" package="C0805" value="0.1uF">
<attribute name="PARTNO" value="GRM21BR71E104KA01L"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="rcl" package="C0805" value="0.1uF">
<attribute name="PARTNO" value="GRM21BR71E104KA01L"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="rcl" package="C0805" value="0.1uF">
<attribute name="PARTNO" value="GRM21BR71E104KA01L"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="rcl" package="C0805" value="0.1uF">
<attribute name="PARTNO" value="GRM21BR71E104KA01L"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="rcl" package="C0805" value="0.1uF">
<attribute name="PARTNO" value="GRM21BR71E104KA01L"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C27" library="rcl" package="C0805" value="0.1uF">
<attribute name="PARTNO" value="GRM21BR71E104KA01L"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C31" library="rcl" package="C0805" value="0.1uF">
<attribute name="PARTNO" value="GRM21BR71E104KA01L"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C33" library="rcl" package="C0805" value="0.1uF">
<attribute name="PARTNO" value="GRM21BR71E104KA01L"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C35" library="rcl" package="C0805" value="0.1uF">
<attribute name="PARTNO" value="GRM21BR71E104KA01L"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C37" library="rcl" package="C0805" value="0.1uF">
<attribute name="PARTNO" value="GRM21BR71E104KA01L"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C19" library="rcl" package="C0805" value="0.1uF">
<attribute name="PARTNO" value="GRM21BR71E104KA01L"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C20" library="rcl" package="C0805" value="0.1uF">
<attribute name="PARTNO" value="GRM21BR71E104KA01L"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C39" library="rcl" package="C0805" value="0.1uF">
<attribute name="PARTNO" value="GRM21BR71E104KA01L"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C21" library="rcl" package="C0805" value="0.1uF">
<attribute name="PARTNO" value="GRM21BR71E104KA01L"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C22" library="rcl" package="C0805" value="0.1uF">
<attribute name="PARTNO" value="GRM21BR71E104KA01L"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C32" library="rcl" package="C0805" value="0.1uF">
<attribute name="PARTNO" value="GRM21BR71E104KA01L"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U9" library="ftdichip" package="SSOP28" value="FT232RL">
<attribute name="OC_FARNELL" value="1146032"/>
<attribute name="PARTNO" value="FT232RL-REEL"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="91K9918"/>
<attribute name="MPN" value="FT232RL"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J2" library="FormE" package="SAMTEC-FTR-DUALROW" value="">
<attribute name="PARTNO" value="M50-3601042"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LED1" library="FormE" package="CHIPLED_0805" value="ORANGE">
<attribute name="PARTNO" value="5988130107F"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED3" library="FormE" package="CHIP-LED0805" value="RED">
<attribute name="PARTNO" value="5988110107F"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED2" library="FormE" package="CHIPLED_0805" value="ORANGE">
<attribute name="PARTNO" value="5988130107F"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="rcl" package="R0805" value="270">
<attribute name="PARTNO" value="RC0805JR-07270RL"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="rcl" package="R0805" value="270">
<attribute name="PARTNO" value="RC0805JR-07270RL"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="rcl" package="R0805" value="120">
<attribute name="PARTNO" value="ERJ-6ENF1200V"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="rcl" package="R0805" value="120">
<attribute name="PARTNO" value="ERJ-6ENF1200V"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="rcl" package="R0805" value="120">
<attribute name="PARTNO" value="ERJ-6ENF1200V"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="rcl" package="R0805" value="100">
<attribute name="PARTNO" value="ERJ-6ENF1000V"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="rcl" package="R0805" value="2.2K">
<attribute name="PARTNO" value="ERA-6AEB222V"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="R0805" value="4.7k">
<attribute name="PARTNO" value="ERA-6AEB472V"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="R0805" value="10k">
<attribute name="PARTNO" value="ERJ-6ENF1002V"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="rcl" package="R0805" value="2.2K">
<attribute name="PARTNO" value="ERA-6AEB222V"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="rcl" package="R0805" value="2.2K">
<attribute name="PARTNO" value="ERA-6AEB222V"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="FormE" package="SOIC8-N_MC" value="MCP2562FD">
<attribute name="PARTNO" value="MCP2562FD-E/SN"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U3" library="FormE" package="SOIC8-N_MC" value="MCP2562FD">
<attribute name="PARTNO" value="MCP2562FD-E/SN"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U5" library="FormE" package="D14" value="SN74LVC08ASOIC">
<attribute name="PARTNO" value="SN74LVC08ADR"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U6" library="FormE" package="LQFP144" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U2" library="FormE" package="SOIC8-N_MC" value="MCP2562FD">
<attribute name="PARTNO" value="MCP2562FD-E/SN"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Y1" library="FormE" package="CSM-3X" value="16.00MHZ">
<attribute name="PARTNO" value="ECS-160-20-3X-TR"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="H2" library="FormE" package="MOLEX-PICOLOCK-6PIN-504050-0691" value="MOLEX_504050-0691">
<attribute name="PARTNO" value="5040500691"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SW1" library="FormE" package="ES0XMSABE" value="ES02MSABE">
<attribute name="PARTNO" value="ES02MSABE"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R15" library="rcl" package="R0805" value="750">
<attribute name="PARTNO" value="ERJ-6ENF7500V"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="rcl" package="C0805" value="1uF">
<attribute name="PARTNO" value="EMK212B7105KG-T"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U4" library="FormE" package="SSOP-28" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PARTNO" value="SP213EHCA-L"/>
</element>
<element name="H1" library="FormE" package="CARCONTROLLER-REF" value="CARCONTROLLER-REF"/>
<element name="J1" library="FormE" package="TE-5787834-1" value="5787834-1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PARTNO" value="5787834-1"/>
</element>
<element name="S1" library="FormE" package="TE-1825027-5" value="1825027-5">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PARTNO" value="1825027-5"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X02/90" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="rcl" package="R0805" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="PARTNO" value="ERJ-6ENF1001V"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="R0805" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="PARTNO" value="ERJ-6ENF1001V"/>
</element>
<element name="LED4" library="FormE" package="CHIP-LED0805" value="GREEN">
<attribute name="PARTNO" value="598-8170-107F"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="rcl" package="R0805" value="1k">
<attribute name="PARTNO" value="ERJ-6ENF1001V"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U7" library="FormE" package="SOT23-5" value="LM3671MF-3.3/NOPB">
<attribute name="PARTNO" value="LM3671MF-3.3/NOPB"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C40" library="rcl" package="C0805" value="4.7uF">
<attribute name="PARTNO" value="GRM188R61A475KE15D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C42" library="rcl" package="C0805" value="10uF">
<attribute name="PARTNO" value="GRM21BR61E106KA73L"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L1" library="FormE" package="0805" value="2.2uH">
<attribute name="PARTNO" value="74479775222"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U8" library="FormE" package="SOT23-5" value="LM3671MF-1.2/NOPB">
<attribute name="PARTNO" value="LM3671MF-1.2/NOPB"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C41" library="rcl" package="C0805" value="4.7uF">
<attribute name="PARTNO" value="GRM188R61A475KE15D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C43" library="rcl" package="C0805" value="10uF">
<attribute name="PARTNO" value="GRM21BR61E106KA73L"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L2" library="FormE" package="0805" value="2.2uH">
<attribute name="PARTNO" value="74479775222"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="H3" library="FormE" package="CCBUS-DOUBLE-STACK" value="CCBUS-STACK-TWO-SIDED">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U5" pad="7"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="20"/>
<contactref element="J2" pad="16"/>
<contactref element="J2" pad="10"/>
<contactref element="J2" pad="12"/>
<contactref element="J2" pad="4"/>
<contactref element="J2" pad="8"/>
<contactref element="U6" pad="11"/>
<contactref element="U6" pad="21"/>
<contactref element="U6" pad="27"/>
<contactref element="U6" pad="28"/>
<contactref element="U6" pad="43"/>
<contactref element="U6" pad="44"/>
<contactref element="U6" pad="47"/>
<contactref element="U6" pad="50"/>
<contactref element="U6" pad="56"/>
<contactref element="U6" pad="88"/>
<contactref element="U6" pad="102"/>
<contactref element="U6" pad="103"/>
<contactref element="U6" pad="115"/>
<contactref element="U6" pad="121"/>
<contactref element="U6" pad="122"/>
<contactref element="U6" pad="135"/>
<contactref element="U6" pad="138"/>
<contactref element="U6" pad="144"/>
<contactref element="U6" pad="34"/>
<contactref element="U6" pad="68"/>
<contactref element="U6" pad="67"/>
<contactref element="C18" pad="2"/>
<contactref element="C19" pad="2"/>
<contactref element="C20" pad="2"/>
<contactref element="C21" pad="2"/>
<contactref element="C22" pad="2"/>
<contactref element="C24" pad="2"/>
<contactref element="C26" pad="2"/>
<contactref element="C28" pad="2"/>
<contactref element="C32" pad="2"/>
<contactref element="C38" pad="2"/>
<contactref element="C36" pad="2"/>
<contactref element="C34" pad="2"/>
<contactref element="C23" pad="2"/>
<contactref element="C25" pad="2"/>
<contactref element="C27" pad="2"/>
<contactref element="C31" pad="2"/>
<contactref element="C37" pad="2"/>
<contactref element="C35" pad="2"/>
<contactref element="C33" pad="2"/>
<contactref element="C39" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="8"/>
<contactref element="U2" pad="8"/>
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="U9" pad="21"/>
<contactref element="U9" pad="18"/>
<contactref element="U9" pad="7"/>
<contactref element="U9" pad="26"/>
<contactref element="U9" pad="25"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="H2" pad="6"/>
<contactref element="SW1" pad="3"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="U4" pad="P$10"/>
<contactref element="J1" pad="SH2"/>
<contactref element="J1" pad="SH1"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="U7" pad="2"/>
<contactref element="C40" pad="2"/>
<contactref element="C42" pad="2"/>
<contactref element="U8" pad="2"/>
<contactref element="C41" pad="2"/>
<contactref element="C43" pad="2"/>
<contactref element="H3" pad="B3"/>
<contactref element="H3" pad="T3"/>
<contactref element="H3" pad="T4"/>
<contactref element="H3" pad="B4"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="5"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="U6" pad="10"/>
<contactref element="U6" pad="26"/>
<contactref element="U6" pad="42"/>
<contactref element="U6" pad="104"/>
<contactref element="U6" pad="120"/>
<contactref element="U6" pad="136"/>
<contactref element="U6" pad="134"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="U6" pad="69"/>
<contactref element="U6" pad="66"/>
<contactref element="C23" pad="1"/>
<contactref element="C25" pad="1"/>
<contactref element="C27" pad="1"/>
<contactref element="C31" pad="1"/>
<contactref element="C33" pad="1"/>
<contactref element="C35" pad="1"/>
<contactref element="C37" pad="1"/>
<contactref element="C39" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="5"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="5"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="U5" pad="14"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="C42" pad="1"/>
<contactref element="U7" pad="4"/>
<contactref element="L1" pad="2"/>
<contactref element="LED4" pad="A"/>
</signal>
<signal name="!POR">
<contactref element="U5" pad="2"/>
<contactref element="H3" pad="T44"/>
<contactref element="H3" pad="B44"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MCU_RESET">
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="U6" pad="116"/>
</signal>
<signal name="PROGRAMMING_CAN_TX">
<contactref element="U6" pad="89"/>
<contactref element="U2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PROGRAMMING_CAN_RX">
<contactref element="U6" pad="90"/>
<contactref element="U2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="CCBUS_CAN_TX">
<contactref element="U6" pad="128"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CCBUS_CAN_RX">
<contactref element="U6" pad="129"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="+1V2">
<contactref element="U6" pad="17"/>
<contactref element="U6" pad="29"/>
<contactref element="U6" pad="45"/>
<contactref element="U6" pad="48"/>
<contactref element="U6" pad="49"/>
<contactref element="U6" pad="57"/>
<contactref element="U6" pad="87"/>
<contactref element="U6" pad="101"/>
<contactref element="U6" pad="114"/>
<contactref element="U6" pad="123"/>
<contactref element="U6" pad="137"/>
<contactref element="U6" pad="143"/>
<contactref element="C18" pad="1"/>
<contactref element="C19" pad="1"/>
<contactref element="C20" pad="1"/>
<contactref element="C21" pad="1"/>
<contactref element="C22" pad="1"/>
<contactref element="C24" pad="1"/>
<contactref element="C26" pad="1"/>
<contactref element="C28" pad="1"/>
<contactref element="C32" pad="1"/>
<contactref element="C34" pad="1"/>
<contactref element="C36" pad="1"/>
<contactref element="C38" pad="1"/>
<contactref element="C43" pad="1"/>
<contactref element="U8" pad="4"/>
<contactref element="L2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="TMS">
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="U6" pad="108"/>
</signal>
<signal name="TDO">
<contactref element="J2" pad="7"/>
<contactref element="U6" pad="111"/>
</signal>
<signal name="TDI">
<contactref element="J2" pad="3"/>
<contactref element="U6" pad="110"/>
</signal>
<signal name="TCK">
<contactref element="J2" pad="11"/>
<contactref element="U6" pad="112"/>
</signal>
<signal name="RTCK">
<contactref element="J2" pad="9"/>
<contactref element="U6" pad="113"/>
</signal>
<signal name="NTRST">
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="U6" pad="109"/>
</signal>
<signal name="JTAG_RESET">
<contactref element="J2" pad="15"/>
<contactref element="U5" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RM_RESET">
<contactref element="U5" pad="3"/>
<contactref element="U6" pad="46"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="LED3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="LED3" pad="C"/>
<contactref element="U6" pad="117"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="C29" pad="2"/>
<contactref element="C30" pad="2"/>
<contactref element="U6" pad="19"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="C29" pad="1"/>
<contactref element="Y1" pad="P$1"/>
<contactref element="U6" pad="18"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="C30" pad="1"/>
<contactref element="Y1" pad="P$2"/>
<contactref element="U6" pad="20"/>
</signal>
<signal name="UART_TX">
<contactref element="U6" pad="39"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="H3" pad="B26"/>
</signal>
<signal name="UART_RX">
<contactref element="U6" pad="38"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="H3" pad="B28"/>
</signal>
<signal name="PROGRAMMING_CAN_P">
<contactref element="U2" pad="7"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="H3" pad="T5"/>
<contactref element="H3" pad="B5"/>
</signal>
<signal name="PROGRAMMING_CAN_N">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="6"/>
<contactref element="H3" pad="B7"/>
<contactref element="H3" pad="T7"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="3"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="3"/>
<contactref element="U9" pad="20"/>
<contactref element="U9" pad="4"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
<contactref element="C17" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="U4" pad="P$11"/>
<contactref element="U4" pad="P$24"/>
<contactref element="U7" pad="3"/>
<contactref element="U7" pad="1"/>
<contactref element="C40" pad="1"/>
<contactref element="U8" pad="3"/>
<contactref element="U8" pad="1"/>
<contactref element="C41" pad="1"/>
<contactref element="H3" pad="T2"/>
<contactref element="H3" pad="B2"/>
<contactref element="H3" pad="B1"/>
<contactref element="H3" pad="T1"/>
</signal>
<signal name="CCBUS_CAN_P">
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="H3" pad="T50"/>
<contactref element="H3" pad="B50"/>
</signal>
<signal name="CCBUS_CAN_N">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="H3" pad="T48"/>
<contactref element="H3" pad="B48"/>
</signal>
<signal name="MC_CAN_P">
<contactref element="U3" pad="7"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="H2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="MC_CAN_N">
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="6"/>
<contactref element="H2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MC_CAN_TX">
<contactref element="U3" pad="1"/>
<contactref element="U6" pad="13"/>
</signal>
<signal name="MC_CAN_RX">
<contactref element="U3" pad="4"/>
<contactref element="U6" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="U9" pad="22"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="U9" pad="23"/>
</signal>
<signal name="USB_D2_N">
<contactref element="U9" pad="16"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="USB_D2_P">
<contactref element="U9" pad="15"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="LED2" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="U9" pad="17"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U9" pad="19"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MC_UART_TTL_TO_MC">
<contactref element="U9" pad="1"/>
<contactref element="U4" pad="P$7"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="U4" pad="P$17"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="U4" pad="P$13"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="U4" pad="P$12"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="U4" pad="P$14"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="U4" pad="P$16"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="U4" pad="P$15"/>
</signal>
<signal name="MC_UART_RS232_TO_MC">
<contactref element="H2" pad="4"/>
<contactref element="U4" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="MC_UART_TTL_FROM_MC">
<contactref element="U9" pad="5"/>
<contactref element="U4" pad="P$8"/>
</signal>
<signal name="MC_UART_RS232_FROM_MC">
<contactref element="H2" pad="5"/>
<contactref element="U4" pad="P$9"/>
</signal>
<signal name="!MC_UART_SLEEP">
<contactref element="U9" pad="12"/>
<contactref element="U4" pad="P$25"/>
</signal>
<signal name="MC_BOOTLOADER_ENABLE">
<contactref element="SW1" pad="1"/>
<contactref element="H2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CCBUS_FAULT">
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="U6" pad="9"/>
</signal>
<signal name="!PD">
<contactref element="U6" pad="2"/>
<contactref element="H3" pad="B46"/>
<contactref element="H3" pad="T46"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$56">
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="LED4" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$57">
<contactref element="U7" pad="5"/>
<contactref element="L1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$59">
<contactref element="U8" pad="5"/>
<contactref element="L2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="H3" pad="B34"/>
<contactref element="H3" pad="T34"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="H3" pad="B14"/>
<contactref element="H3" pad="T18"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="H3" pad="B16"/>
<contactref element="H3" pad="T20"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="H3" pad="B18"/>
<contactref element="H3" pad="T22"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="H3" pad="T24"/>
<contactref element="H3" pad="B20"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="H3" pad="T26"/>
<contactref element="H3" pad="B22"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="H3" pad="T28"/>
<contactref element="H3" pad="B24"/>
</signal>
<signal name="DIGITAL_SPARE_1">
<contactref element="H3" pad="T6"/>
<contactref element="H3" pad="B6"/>
<contactref element="U6" pad="25"/>
</signal>
<signal name="DIGITAL_SPARE_2">
<contactref element="H3" pad="B8"/>
<contactref element="H3" pad="T8"/>
<contactref element="U6" pad="23"/>
</signal>
<signal name="DIGITAL_SPARE_3">
<contactref element="H3" pad="B10"/>
<contactref element="H3" pad="T10"/>
<contactref element="U6" pad="30"/>
</signal>
<signal name="DIGITAL_SPARE_4">
<contactref element="H3" pad="B12"/>
<contactref element="H3" pad="T12"/>
<contactref element="U6" pad="24"/>
</signal>
<signal name="ANALOG_SPARE_1">
<contactref element="H3" pad="T41"/>
<contactref element="H3" pad="B41"/>
<contactref element="U6" pad="60"/>
</signal>
<signal name="ANALOG_SPARE_2">
<contactref element="H3" pad="B43"/>
<contactref element="H3" pad="T43"/>
<contactref element="U6" pad="71"/>
</signal>
<signal name="ANALOG_SPARE_3">
<contactref element="H3" pad="T45"/>
<contactref element="H3" pad="B45"/>
<contactref element="U6" pad="73"/>
</signal>
<signal name="ANALOG_SPARE_4">
<contactref element="H3" pad="B47"/>
<contactref element="H3" pad="T47"/>
<contactref element="U6" pad="74"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="H3" pad="T9"/>
<contactref element="H3" pad="B9"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="H3" pad="T11"/>
<contactref element="H3" pad="B11"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="H3" pad="B13"/>
<contactref element="H3" pad="T13"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="H3" pad="T15"/>
<contactref element="H3" pad="B15"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="H3" pad="T17"/>
<contactref element="H3" pad="B17"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="H3" pad="B19"/>
<contactref element="H3" pad="T19"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="H3" pad="T21"/>
<contactref element="H3" pad="B21"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="H3" pad="T23"/>
<contactref element="H3" pad="B23"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="H3" pad="B25"/>
<contactref element="H3" pad="T25"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="H3" pad="B27"/>
<contactref element="H3" pad="T27"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="H3" pad="B29"/>
<contactref element="H3" pad="T29"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="H3" pad="T31"/>
<contactref element="H3" pad="B31"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="H3" pad="T33"/>
<contactref element="H3" pad="B33"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="H3" pad="B35"/>
<contactref element="H3" pad="T35"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="H3" pad="T37"/>
<contactref element="H3" pad="B37"/>
</signal>
<signal name="N$44">
<contactref element="H3" pad="B39"/>
<contactref element="H3" pad="T39"/>
</signal>
<signal name="N$45">
<contactref element="H3" pad="T49"/>
<contactref element="H3" pad="B49"/>
</signal>
<signal name="N$46">
<contactref element="H3" pad="B42"/>
<contactref element="H3" pad="T42"/>
</signal>
<signal name="N$47">
<contactref element="H3" pad="B40"/>
<contactref element="H3" pad="T40"/>
</signal>
<signal name="N$48">
<contactref element="H3" pad="T38"/>
<contactref element="H3" pad="B38"/>
</signal>
<signal name="N$49">
<contactref element="H3" pad="T36"/>
<contactref element="H3" pad="B36"/>
</signal>
<signal name="N$50">
<contactref element="H3" pad="T32"/>
<contactref element="H3" pad="B32"/>
</signal>
<signal name="N$51">
<contactref element="H3" pad="B30"/>
<contactref element="H3" pad="T30"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
