<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="64.313" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="64.313" y1="0" x2="64.313" y2="40.757" width="0" layer="20"/>
<wire x1="64.313" y1="40.757" x2="0" y2="40.63" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="40.63" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="switch">
<description>&lt;b&gt;Switches&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Marquardt, Siemens, C&amp;K, ITT, and others&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="5501">
<description>&lt;b&gt;PUSHBUTTON SERIES 5500 SWITCHES&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.e-switch.com .. 5500.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-wago-500">
<description>&lt;b&gt;Wago Screw Clamps&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Grid 5.00 mm&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="W237-136">
<description>&lt;b&gt;WAGO SCREW CLAMP&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="0805-THM">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="DOWN" library="switch" package="5501" value="5501"/>
<element name="LEFT" library="switch" package="5501" value="5501"/>
<element name="R13" library="adafruit" package="0805-THM" value="10K"/>
<element name="R16" library="adafruit" package="0805-THM" value="10K"/>
<element name="R17" library="adafruit" package="0805-THM" value="10K"/>
<element name="R18" library="adafruit" package="0805-THM" value="10K"/>
<element name="R19" library="adafruit" package="0805-THM" value="10K"/>
<element name="RIGHT" library="switch" package="5501" value="5501"/>
<element name="SELECT" library="switch" package="5501" value="5501"/>
<element name="UP" library="switch" package="5501" value="5501"/>
<element name="X1" library="con-wago-500" package="W237-136" value="5_Button_Con">
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="84K9151"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="237-136"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="X1" pad="6"/>
<contactref element="R19" pad="2"/>
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
</signal>
<signal name="D8">
<contactref element="SELECT" pad="NC"/>
<contactref element="X1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="D9">
<contactref element="DOWN" pad="NC"/>
<contactref element="X1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="D10">
<contactref element="UP" pad="NC"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="D11">
<contactref element="RIGHT" pad="NC"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="D12">
<contactref element="LEFT" pad="NC"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="LEFT" pad="1A"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="RIGHT" pad="1A"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="UP" pad="1A"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="DOWN" pad="1A"/>
<contactref element="R18" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="SELECT" pad="1A"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
