<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="1.25" y1="3" x2="1.25" y2="17.37" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="1.25" y1="17.37" x2="11.75" y2="17.32" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="11.75" y1="17.32" x2="11.75" y2="3" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="11.75" y1="3" x2="1.25" y2="3" width="0.1524" layer="20"/>
<text>USON-8</text>
<text>4x3</text>
<text>2x3</text>
<text>USON-8</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="memory-winbond">
<description>&lt;b&gt;Winbond Memories&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;p&gt;THIS LIBRARY IS PROVIDED AS IS AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESSED OR IMPLIED. USE AT YOUR OWN RISK!&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Copyright (C) 2010, Bob Starr&lt;br&gt; http://www.bob-starr.com&lt;br&gt;&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="USON8-UU">
<description>&lt;b&gt;8-USON&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
body 4.00 x 3.00 mm</description>
</package>
<package name="USON8">
<description>&lt;b&gt;8-USON&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
body 2.00 x 3.00 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X04" value="">
<attribute name="POPULARITY" value="91"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X04" value="">
<attribute name="POPULARITY" value="91"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="memory-winbond" package="USON8-UU" value="W25Q16JVUU"/>
<element name="U2" library="memory-winbond" package="USON8" value="W25Q16JVUX"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="U2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="U2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="U2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="U2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="U2" pad="8"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
