<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.1.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="5.588" y1="5.588" x2="36.5" y2="5.588" width="0" layer="20"/>
<wire x1="36.5" y1="5.588" x2="36.5" y2="22.342" width="0" layer="20"/>
<wire x1="36.5" y1="22.342" x2="5.588" y2="22.342" width="0" layer="20"/>
<wire x1="5.588" y1="22.342" x2="5.588" y2="5.588" width="0" layer="20"/>
<text>TX</text>
<text>RX</text>
<text>GND</text>
<text>STATUS</text>
<text>3.3V</text>
<text>RN-41</text>
<text>nRST</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-amp">
<packages>
<package name="10X06MTA">
<description>&lt;b&gt;AMP MTA connector&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://ecommas.tycoelectronics.com .. ENG_CD_640456_W.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<packages>
<package name="SMD1,27-2,54">
<description>&lt;b&gt;SMD PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="SparkFun">
<packages>
<package name="RN41">
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<packages>
<package name="SML1206">
<description>&lt;b&gt;SML10XXKH-TR (HIGH INTENSITY) LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;table&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;SML10R3KH-TR&lt;/td&gt;&lt;td&gt;ULTRA RED&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;SML10E3KH-TR&lt;/td&gt;&lt;td&gt;SUPER REDSUPER BLUE&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;SML10O3KH-TR&lt;/td&gt;&lt;td&gt;SUPER ORANGE&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;SML10PY3KH-TR&lt;/td&gt;&lt;td&gt;PURE YELLOW&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;SML10OY3KH-TR&lt;/td&gt;&lt;td&gt;ULTRA YELLOW&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;SML10AG3KH-TR&lt;/td&gt;&lt;td&gt;AQUA GREEN&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;SML10BG3KH-TR&lt;/td&gt;&lt;td&gt;BLUE GREEN&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;SML10PB1KH-TR&lt;/td&gt;&lt;td&gt;SUPER BLUE&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;SML10CW1KH-TR&lt;/td&gt;&lt;td&gt;WHITE&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;

Source: http://www.ledtronics.com/ds/smd-1206/dstr0094.PDF</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="eagle-ltspice">
<description>Default symbols for import LTspice schematics&lt;p&gt;
2012-10-29 alf@cadsoft.de&lt;br&gt;</description>
<packages>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R1" library="eagle-ltspice" package="R0805" value=""/>
<element name="C1" library="eagle-ltspice" package="C0805" value=""/>
<element name="J1" library="con-amp" package="10X06MTA" value=""/>
<element name="FACTORY_RST" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="SparkFun" package="RN41" value="BLUETOOTH-RN41&quot;"/>
<element name="LED1" library="led" package="SML1206" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="12"/>
<contactref element="U$1" pad="28"/>
<contactref element="U$1" pad="29"/>
</signal>
<signal name="+3,3V">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="11"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="J1" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="STATUS">
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="21"/>
</signal>
<signal name="FACTORY_RST">
<contactref element="FACTORY_RST" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="22"/>
</signal>
<signal name="LINK">
<contactref element="U$1" pad="15"/>
<contactref element="U$1" pad="16"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
