<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="46" x2="0" y2="45.5" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="45.5" x2="0" y2="2.54" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="2.54" x2="2.54" y2="0" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="2.54" y1="0" x2="57.15" y2="0" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="57.15" y1="0" x2="57.15" y2="2.54" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="57.15" y1="2.54" x2="59.69" y2="5.08" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="59.69" y1="5.08" x2="59.69" y2="35.56" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="59.69" y1="35.56" x2="62.23" y2="35.56" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="62.23" y1="35.56" x2="64.77" y2="38.1" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="64.77" y1="38.1" x2="64.77" y2="50.8" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="64.77" y1="50.8" x2="62.23" y2="53.34" width="0.2032" layer="20"/>
<text>GND</text>
<text>1</text>
<text>3.3</text>
<text>RAW</text>
<text>RST</text>
<text>GND</text>
<text>5V</text>
<text>GND</text>
<text>REF</text>
<text>GND</text>
<text>A0</text>
<text>A1</text>
<text>A2</text>
<text>A3</text>
<text>A4</text>
<text>A5</text>
<text>D5</text>
<text>D4</text>
<text>D3</text>
<text>D2</text>
<text>D1</text>
<text>D0</text>
<text>D11</text>
<text>D10</text>
<text>D9</text>
<text>D8</text>
<text>D7</text>
<text>D6</text>
<text>D12</text>
<text>D13</text>
<text>D1</text>
<text>D0</text>
<text>5V</text>
<text>GND</text>
<hole x="57.15" y="7.62" drill="3.2"/>
<text>RX</text>
<text>TX</text>
<wire x1="62" y1="53.5" x2="8" y2="53.5" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="8" y1="53.5" x2="0" y2="45.5" width="0.4064" layer="20"/>
<text>/Users/lienhungcheng/Desktop/silk.bmp</text>
<text>/Users/lienhungcheng/Desktop/silk.bmp</text>
</plain>
<libraries>
<library name="SparkFun">
<packages>
<package name="1X06">
</package>
<package name="1X08">
</package>
<package name="JOYSTICK">
</package>
</packages>
</library>
<library name="00mylib">
<packages>
<package name="JUMP4">
</package>
</packages>
</library>
<library name="eagle-ltspice">
<description>Default symbols for import LTspice schematics&lt;p&gt;
2012-10-29 alf@cadsoft.de&lt;br&gt;</description>
<packages>
<package name="LED_LD260">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
5 mm, square, Siemens</description>
</package>
<package name="0204/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 7.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="SparkFun" package="1X06" value="Power"/>
<element name="JP3" library="SparkFun" package="1X06" value="Analog"/>
<element name="JP4" library="SparkFun" package="1X08" value="Digital2"/>
<element name="JP2" library="SparkFun" package="1X08" value="Digital1"/>
<element name="JP7" library="SparkFun" package="1X06" value="BlueSMiRF"/>
<element name="LEFT" library="SparkFun" package="JOYSTICK" value="JOYSTICKPTH"/>
<element name="RIGHT" library="SparkFun" package="JOYSTICK" value="JOYSTICKPTH"/>
<element name="U$2" library="00mylib" package="JUMP4" value="JUMP4"/>
<element name="U$3" library="00mylib" package="JUMP4" value="JUMP4"/>
<element name="U$4" library="00mylib" package="JUMP4" value="JUMP4"/>
<element name="LED1" library="eagle-ltspice" package="LED_LD260" value="">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICETYPE" value="diode"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="D"/>
</element>
<element name="R1" library="eagle-ltspice" package="0204/7" value="">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="JP4" pad="7"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="JP7" pad="3"/>
<contactref element="U$2" pad="8"/>
<contactref element="U$2" pad="6"/>
<contactref element="U$2" pad="4"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="LEFT" pad="V3"/>
<contactref element="LEFT" pad="H3"/>
<contactref element="RIGHT" pad="V3"/>
<contactref element="RIGHT" pad="H3"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="D2">
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="D3">
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="D4">
<contactref element="JP2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="D5">
<contactref element="JP2" pad="6"/>
<contactref element="U$4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="D6">
<contactref element="JP2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="D7">
<contactref element="JP2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="D8">
<contactref element="JP4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D9">
<contactref element="JP4" pad="2"/>
<contactref element="U$4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="D10">
<contactref element="JP4" pad="3"/>
<contactref element="U$4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="D11">
<contactref element="JP4" pad="4"/>
<contactref element="U$4" pad="8"/>
</signal>
<signal name="D12">
<contactref element="JP4" pad="5"/>
<contactref element="JP7" pad="4"/>
</signal>
<signal name="D13">
<contactref element="JP4" pad="6"/>
<contactref element="JP7" pad="5"/>
</signal>
<signal name="AREF">
<contactref element="JP4" pad="8"/>
</signal>
<signal name="A3">
<contactref element="JP3" pad="3"/>
<contactref element="LEFT" pad="H2"/>
</signal>
<signal name="A4">
<contactref element="JP3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="3.3V">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VIN">
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="A5">
<contactref element="JP3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="A2">
<contactref element="JP3" pad="4"/>
<contactref element="LEFT" pad="V2"/>
</signal>
<signal name="A1">
<contactref element="JP3" pad="5"/>
<contactref element="RIGHT" pad="V2"/>
</signal>
<signal name="A0">
<contactref element="JP3" pad="6"/>
<contactref element="RIGHT" pad="H2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="LEFT" pad="V1"/>
<contactref element="LEFT" pad="H1"/>
<contactref element="RIGHT" pad="V1"/>
<contactref element="RIGHT" pad="H1"/>
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="4"/>
<contactref element="U$3" pad="6"/>
<contactref element="U$3" pad="8"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="JP7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
</signal>
<signal name="N$3">
</signal>
<signal name="N$4">
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="LED1" pad="K"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
