<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="22.225" x2="0" y2="3.175" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="3.175" x2="3.175" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="3.175" y1="0" x2="34.925" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="34.925" y1="0" x2="38.1" y2="3.175" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="38.1" y1="3.175" x2="38.1" y2="22.225" width="0" layer="20"/>
<wire x1="38.1" y1="22.225" x2="34.925" y2="25.4" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="34.925" y1="25.4" x2="3.175" y2="25.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="3.175" y1="25.4" x2="0" y2="22.225" width="0" layer="20" curve="90"/>
</plain>
<libraries>
<library name="A_butts">
<packages>
<package name="RLB0912">
</package>
<package name="RESISTOR-AXIAL-PTH-10.16MM">
</package>
<package name="E2,5-6">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm, diameter 6 mm</description>
</package>
<package name="E2,5-7">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm, diameter 7 mm</description>
</package>
<package name="C025-024X044">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.5 mm, outline 2.4 x 4.4 mm</description>
</package>
<package name="PTC">
</package>
<package name="RESISTOR-AXIAL-PTH-5.08MM">
</package>
<package name="DO-41">
</package>
<package name="JST-2-PTH">
</package>
<package name="DIP-08">
</package>
<package name="HOLE-#4">
</package>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
<package name="SPDT-RA-2.54MM">
</package>
<package name="CC-BY-SA-4.0-NO-URL">
</package>
<package name="COW_SMALL">
</package>
<package name="OSHWLOGO_BOT_0.2_A">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="L1" library="A_butts" package="RLB0912" value="100uH">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C1" library="A_butts" package="E2,5-6" value="68uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="A_butts" package="E2,5-7" value="470uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="A_butts" package="C025-024X044" value="470pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="F1" library="A_butts" package="PTC" value="PTCPTH">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="A_butts" package="RESISTOR-AXIAL-PTH-10.16MM" value="Iset"/>
<element name="R1" library="A_butts" package="RESISTOR-AXIAL-PTH-5.08MM" value="100R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="A_butts" package="RESISTOR-AXIAL-PTH-5.08MM" value="300R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="A_butts" package="DO-41" value="1N5819">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="A_butts" package="DO-41" value="1N5819"/>
<element name="OUT" library="A_butts" package="JST-2-PTH" value="M02JST-PTH-2">
<attribute name="SKU" value="PRT-09914"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IN" library="A_butts" package="JST-2-PTH" value="M02JST-PTH-2">
<attribute name="SKU" value="PRT-09914"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC1" library="A_butts" package="DIP-08" value="MC34063">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="H2" library="A_butts" package="HOLE-#4" value="HOLE#4"/>
<element name="H4" library="A_butts" package="HOLE-#4" value="HOLE#4"/>
<element name="LED1" library="A_butts" package="LED3MM" value="LED3MM"/>
<element name="R4" library="A_butts" package="RESISTOR-AXIAL-PTH-5.08MM" value="330R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="H1" library="A_butts" package="HOLE-#4" value="HOLE#4"/>
<element name="H3" library="A_butts" package="HOLE-#4" value="HOLE#4"/>
<element name="ON/OFF" library="A_butts" package="SPDT-RA-2.54MM" value="SWITCH-SPDTPTH-RA-2.54MM">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$1" library="A_butts" package="CC-BY-SA-4.0-NO-URL" value=""/>
<element name="U$2" library="A_butts" package="COW_SMALL" value=""/>
<element name="U$3" library="A_butts" package="OSHWLOGO_BOT_0.2_A" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="P$2"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R1" pad="P$2"/>
<contactref element="R2" pad="P$1"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="R1" pad="P$1"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="L1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="IN" pad="2"/>
<contactref element="OUT" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="VIN+">
<contactref element="IN" pad="1"/>
<contactref element="F1" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="R3" pad="P$1"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VOUT-">
<contactref element="L1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="R2" pad="P$2"/>
<contactref element="OUT" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="LED1" pad="K"/>
<contactref element="R4" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="ON/OFF" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="F1" pad="P$1"/>
<contactref element="ON/OFF" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
