<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="24.13" y1="0" x2="74.93" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="5.08" x2="24.13" y2="5.08" width="0" layer="20"/>
<wire x1="24.13" y1="5.08" x2="24.13" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50.8" y1="22.86" x2="50.8" y2="17.78" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50.8" y1="17.78" x2="74.93" y2="17.78" width="0" layer="20"/>
<wire x1="74.93" y1="17.78" x2="74.93" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50.8" y1="22.86" x2="0" y2="22.86" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="22.86" x2="0" y2="5.08" width="0" layer="20"/>
<text>PIN1</text>
<text>PIN1</text>
<text>F18A V1.3</text>
<text>ADAM ADAPTER</text>
<text>MATTHEW HAGERTY</text>
<text>http://codehackcreate.com</text>
<text>F18A V1.3</text>
<text>ADAM ADAPTER</text>
<text>MATTHEW HAGERTY (C) 2012</text>
<text>codehackcreate.com</text>
<text>(C) 2012</text>
</plain>
<libraries>
<library name="CodeHackCreate">
<description>Code Hack Create parts</description>
<packages>
<package name="DIP40-600MIL-ALL-PINS">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="SOCKET" library="CodeHackCreate" package="DIP40-600MIL-ALL-PINS" value="DIP40600MIL">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="F18A" library="CodeHackCreate" package="DIP40-600MIL-ALL-PINS" value="DIP40600MIL">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="A12">
<contactref element="SOCKET" pad="P$12"/>
<contactref element="F18A" pad="P$12"/>
</signal>
<signal name="A13">
<contactref element="SOCKET" pad="P$13"/>
<contactref element="F18A" pad="P$13"/>
</signal>
<signal name="A14">
<contactref element="SOCKET" pad="P$14"/>
<contactref element="F18A" pad="P$14"/>
</signal>
<signal name="A15">
<contactref element="SOCKET" pad="P$15"/>
<contactref element="F18A" pad="P$15"/>
</signal>
<signal name="A16">
<contactref element="SOCKET" pad="P$16"/>
<contactref element="F18A" pad="P$16"/>
</signal>
<signal name="A17">
<contactref element="SOCKET" pad="P$17"/>
<contactref element="F18A" pad="P$17"/>
</signal>
<signal name="A18">
<contactref element="SOCKET" pad="P$18"/>
<contactref element="F18A" pad="P$18"/>
</signal>
<signal name="A19">
<contactref element="SOCKET" pad="P$19"/>
<contactref element="F18A" pad="P$19"/>
</signal>
<signal name="A20">
<contactref element="SOCKET" pad="P$20"/>
<contactref element="F18A" pad="P$20"/>
</signal>
<signal name="B22">
<contactref element="SOCKET" pad="P$22"/>
<contactref element="F18A" pad="P$22"/>
</signal>
<signal name="B23">
<contactref element="SOCKET" pad="P$23"/>
<contactref element="F18A" pad="P$23"/>
</signal>
<signal name="B24">
<contactref element="SOCKET" pad="P$24"/>
<contactref element="F18A" pad="P$24"/>
</signal>
<signal name="B33">
<contactref element="SOCKET" pad="P$33"/>
<contactref element="F18A" pad="P$33"/>
</signal>
<signal name="B34">
<contactref element="SOCKET" pad="P$34"/>
<contactref element="F18A" pad="P$34"/>
</signal>
<signal name="B35">
<contactref element="SOCKET" pad="P$35"/>
<contactref element="F18A" pad="P$35"/>
</signal>
<signal name="B36">
<contactref element="SOCKET" pad="P$36"/>
<contactref element="F18A" pad="P$36"/>
</signal>
<signal name="B37">
<contactref element="SOCKET" pad="P$37"/>
<contactref element="F18A" pad="P$37"/>
</signal>
<signal name="B38">
<contactref element="SOCKET" pad="P$38"/>
<contactref element="F18A" pad="P$38"/>
</signal>
<signal name="B39">
<contactref element="SOCKET" pad="P$39"/>
<contactref element="F18A" pad="P$39"/>
</signal>
<signal name="B40">
<contactref element="SOCKET" pad="P$40"/>
<contactref element="F18A" pad="P$40"/>
</signal>
<signal name="B21">
<contactref element="F18A" pad="P$21"/>
<contactref element="SOCKET" pad="P$21"/>
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
<signal name="N$2">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
