<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.762" y1="6.604" x2="29.642" y2="6.604" width="0" layer="20"/>
<wire x1="29.642" y1="6.604" x2="29.642" y2="29.708" width="0" layer="20"/>
<wire x1="29.642" y1="29.708" x2="0.762" y2="29.708" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.762" y1="29.708" x2="0.762" y2="6.604" width="0" layer="20"/>
<text>FZRT</text>
</plain>
<libraries>
<library name="_effdub_supply">
<packages>
<package name="SQUARE">
<description>&lt;b&gt;Square Pad&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;drill diameter 0.7 mm&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
</package>
<package name="OCTOGON">
<description>&lt;b&gt;Octogonal Pad&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;drill diameter 0.7 mm&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="_effdub_trans">
<packages>
<package name="TO92-">
</package>
</packages>
</library>
<library name="_effdub_passives">
<packages>
<package name="1/4-WATT">
<description>&lt;b&gt;1/4-watt Resistor&lt;/b&gt;&lt;br&gt;</description>
</package>
<package name="SMALL-5MM">
<description>&lt;b&gt;Small Box Cap&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="ELEC-MED">
<description>&lt;b&gt;5mm diameter, 2mm lead spacing, 0.1" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="CERAMIC">
<description>&lt;b&gt;5mm x 3mm, 2.5mm lead spacing
&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="_effdub_pot-trim">
<description>&lt;b&gt;9mm Vertical PCB-Mount Pot&lt;/b&gt;</description>
<packages>
<package name="PADS_SMALL">
<description>&lt;b&gt;Potentiometer&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;3 terminals for circuit board for wires connecting to 3 lugs of pot off-board</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="_effdub_diodes">
<packages>
<package name="1N4001">
<description>&lt;b&gt;1N4001&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="_effdub_logos">
<packages>
<package name="LOGO">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="+9V" library="_effdub_supply" package="SQUARE" value="+9V(T)">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="GND" library="_effdub_supply" package="SQUARE" value="GND(T)">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="OUT" library="_effdub_supply" package="OCTOGON" value="OUT">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IN" library="_effdub_supply" package="OCTOGON" value="IN">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="Q1" library="_effdub_trans" package="TO92-" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="Q2" library="_effdub_trans" package="TO92-" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="_effdub_passives" package="1/4-WATT" value="1M"/>
<element name="R2" library="_effdub_passives" package="1/4-WATT" value="470K"/>
<element name="C2" library="_effdub_passives" package="SMALL-5MM" value="47n"/>
<element name="R3" library="_effdub_passives" package="1/4-WATT" value="470K"/>
<element name="C3" library="_effdub_passives" package="SMALL-5MM" value="47n"/>
<element name="C4" library="_effdub_passives" package="SMALL-5MM" value="2n2"/>
<element name="R4" library="_effdub_passives" package="1/4-WATT" value="470K"/>
<element name="R5" library="_effdub_passives" package="1/4-WATT" value="470K"/>
<element name="FUZZ" library="_effdub_pot-trim" package="PADS_SMALL" value="B500K"/>
<element name="C5" library="_effdub_passives" package="SMALL-5MM" value="2n2"/>
<element name="VOL" library="_effdub_pot-trim" package="PADS_SMALL" value="B500K"/>
<element name="C6" library="_effdub_passives" package="ELEC-MED" value="47u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="_effdub_diodes" package="1N4001" value="4001">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="_effdub_passives" package="1/4-WATT" value="100R"/>
<element name="C1" library="_effdub_passives" package="CERAMIC" value="470p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="_effdub_logos" package="LOGO" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="IN" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="GND" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="Q2" pad="3"/>
<contactref element="VOL" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="-"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="FUZZ" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="FUZZ" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="FUZZ" pad="2"/>
<contactref element="VOL" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="VOL" pad="2"/>
<contactref element="OUT" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="+"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+9V">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="+9V" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
