<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="28.04" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="28.04" y1="26.66" x2="0" y2="26.66" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="26.66" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>GND</text>
<text>TXD0</text>
<text>RXD0</text>
<text>TMRK</text>
<text>EINT</text>
<text>VBACK</text>
<text>VCC</text>
<text>NRST</text>
<wire x1="28.04" y1="0" x2="28.04" y2="26.66" width="0" layer="20"/>
<text>NC</text>
<text>RXD1</text>
<text>TXD1</text>
<text>NC</text>
<text>VCCR</text>
<text>ATON</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>RFIN</text>
<text>NC</text>
<text>GND</text>
<text>Copyright 2015</text>
<text>Ryan Bushby</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-lsta">
<description>&lt;b&gt;Female Headers etc.&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
FE = female&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="FE09">
<description>&lt;b&gt;FEMALE HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="custom">
<packages>
<package name="UBLOX16">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="SV1" library="con-lsta" package="FE09" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV2" library="con-lsta" package="FE09" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="custom" package="UBLOX16" value="SIM28MLSMT"/>
</elements>
<signals>
<signal name="PIN2">
<contactref element="U$1" pad="P$2"/>
<contactref element="SV2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PIN3">
<contactref element="U$1" pad="P$3"/>
<contactref element="SV2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PIN4">
<contactref element="U$1" pad="P$4"/>
<contactref element="SV2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PIN5">
<contactref element="U$1" pad="P$5"/>
<contactref element="SV2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PIN6">
<contactref element="U$1" pad="P$6"/>
<contactref element="SV2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="PIN12">
<contactref element="U$1" pad="P$12"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PIN11">
<contactref element="U$1" pad="P$11"/>
<contactref element="SV1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PIN15">
<contactref element="U$1" pad="P$15"/>
<contactref element="SV1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="PIN17">
<contactref element="U$1" pad="P$17"/>
<contactref element="SV1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="PIN9">
<contactref element="U$1" pad="P$9"/>
<contactref element="SV2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="PIN8">
<contactref element="U$1" pad="P$8"/>
<contactref element="SV2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="PIN14">
<contactref element="U$1" pad="P$14"/>
<contactref element="SV1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PIN1">
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
<contactref element="SV2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PIN16">
<contactref element="U$1" pad="P$16"/>
<contactref element="SV1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="PIN18">
<contactref element="U$1" pad="P$18"/>
<contactref element="SV1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="PIN7">
<contactref element="SV2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="PIN10">
<contactref element="SV1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PIN13">
<contactref element="SV1" pad="4"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
