<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="38.623590625" y1="15.24" x2="72.950915625" y2="15.24" width="0" layer="20"/>
<wire x1="72.950915625" y1="15.24" x2="75.87" y2="18.159084375" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="75.87" y1="18.159084375" x2="75.87" y2="68.57278125" width="0" layer="20"/>
<wire x1="75.87" y1="68.57278125" x2="72.06278125" y2="72.38" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="72.06278125" y1="72.38" x2="39.172165625" y2="72.38" width="0" layer="20"/>
<wire x1="39.172165625" y1="72.38" x2="35.56" y2="68.767834375" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="35.56" y1="68.767834375" x2="35.56" y2="19.256090625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="35.56" y1="19.256090625" x2="38.623590625" y2="15.24" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>3v3 01</text>
<text>SDA1/I2C 03</text>
<text>SCL1/I2C 05</text>
<text>GCLK 07</text>
<text>GND 09</text>
<text>GPIO17 11</text>
<text>GPIO27 13</text>
<text>GPIO22 15</text>
<text>3v3 17</text>
<text>SPI_MOSI 19</text>
<text>SPI_MISO 21</text>
<text>SPI_CLK 23</text>
<text>GND 25</text>
<text>I2C ID 27</text>
<text>GPIO05 29</text>
<text>GPIO06 31</text>
<text>GPIO13 33</text>
<text>GPIO19 35</text>
<text>GPIO26 37</text>
<text>GND 39</text>
<text>02 5v0</text>
<text>04 5v0</text>
<text>06 GND</text>
<text>08 TXD0</text>
<text>10 RXD0</text>
<text>12 GPIO18</text>
<text>14 GND</text>
<text>16 GPIO23</text>
<text>18 GPIO24</text>
<text>20 GND</text>
<text>22 GPIO25</text>
<text>24 SPI-CE0</text>
<text>26 SPI_CE1</text>
<text>28 ID_SC</text>
<text>30 GND</text>
<text>32 GPIO12</text>
<text>34 GND</text>
<text>36 GPIO16</text>
<text>38 GPIO20</text>
<text>40 GPIO21</text>
<text>RPi2 I/O BREAKOUT</text>
<text>Rev 2</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2X20">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X20">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="pinhead" package="2X20" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X20" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP3" library="pinhead" package="1X20" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="JP1" pad="7"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="JP1" pad="11"/>
<contactref element="JP2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="JP2" pad="7"/>
<contactref element="JP1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="JP1" pad="15"/>
<contactref element="JP2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="JP1" pad="19"/>
<contactref element="JP2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="JP2" pad="11"/>
<contactref element="JP1" pad="21"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="JP1" pad="23"/>
<contactref element="JP2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="JP1" pad="27"/>
<contactref element="JP2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="JP2" pad="15"/>
<contactref element="JP1" pad="29"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="JP1" pad="31"/>
<contactref element="JP2" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="JP2" pad="17"/>
<contactref element="JP1" pad="33"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="JP1" pad="35"/>
<contactref element="JP2" pad="18"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="JP2" pad="19"/>
<contactref element="JP1" pad="37"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="JP3" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="JP1" pad="10"/>
<contactref element="JP3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="JP3" pad="6"/>
<contactref element="JP1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="JP3" pad="8"/>
<contactref element="JP1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="JP1" pad="18"/>
<contactref element="JP3" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="JP1" pad="22"/>
<contactref element="JP3" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="JP3" pad="12"/>
<contactref element="JP1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="JP1" pad="26"/>
<contactref element="JP3" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="JP3" pad="14"/>
<contactref element="JP1" pad="28"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="JP3" pad="16"/>
<contactref element="JP1" pad="32"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="JP3" pad="18"/>
<contactref element="JP1" pad="36"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="JP1" pad="38"/>
<contactref element="JP3" pad="19"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="JP3" pad="20"/>
<contactref element="JP1" pad="40"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="JP1" pad="17"/>
<contactref element="JP2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="JP2" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="9"/>
<contactref element="JP2" pad="13"/>
<contactref element="JP1" pad="25"/>
<contactref element="JP2" pad="20"/>
<contactref element="JP1" pad="39"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="JP3" pad="7"/>
<contactref element="JP1" pad="14"/>
<contactref element="JP1" pad="20"/>
<contactref element="JP3" pad="10"/>
<contactref element="JP1" pad="30"/>
<contactref element="JP3" pad="15"/>
<contactref element="JP3" pad="17"/>
<contactref element="JP1" pad="34"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
