<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>Stockton
Flashlight</text>
<text>Top Board
Rev. 3.3</text>
<text>+</text>
<wire x1="2.54" y1="17.78" x2="2.54" y2="0" width="0.0508" layer="20" curve="64.94"/>
<wire x1="30.48" y1="17.78" x2="30.48" y2="0" width="0.0508" layer="20" curve="-65.94"/>
<wire x1="2.54" y1="17.78" x2="30.48" y2="17.78" width="0.0508" layer="20"/>
<wire x1="2.54" y1="0" x2="30.48" y2="0" width="0.0508" layer="20"/>
<text>Licensed under
CERN OHL v1.2</text>
</plain>
<libraries>
<library name="led">
<description>&lt;b&gt;LEDs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;br&gt;
Extended by Federico Battaglin &lt;author&gt;&amp;lt;federico.rd@fdpinternational.com&amp;gt;&lt;/author&gt; with DUOLED</description>
<packages>
<package name="ML-E">
<description>&lt;b&gt;Cree® XLamp® ML-E LEDs&lt;/b&gt; 1/2 watt, 3.5 x 3.5 mm&lt;p&gt;
Source: &lt;a href="http://www.cree.com/products/pdf/XLampML-E.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="esoteric-regulators">
<packages>
<package name="SOT89-R">
<description>&lt;b&gt;SOT89 Reflow soldering&lt;/b&gt; Philips SC01_Mounting_1996.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="chrisy-components">
<packages>
<package name="DIODE323">
<description>1.0A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER POWERDI ® 323 &lt;p&gt;
Source: http://www.diodes.com/datasheets/ds30899.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="LED1" library="led" package="ML-E" value="ML-E">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="esoteric-regulators" package="SOT89-R" value="AMC7135SOT-89">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="chrisy-components" package="DIODE323" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
</signal>
<signal name="N$4">
</signal>
<signal name="N$11">
</signal>
<signal name="N$13">
</signal>
<signal name="N$15">
</signal>
<signal name="N$16">
</signal>
<signal name="N$17">
</signal>
<signal name="N$18">
</signal>
<signal name="N$19">
</signal>
<signal name="N$23">
</signal>
<signal name="N$14">
</signal>
<signal name="N$24">
</signal>
<signal name="N$5">
</signal>
<signal name="N$2">
</signal>
<signal name="N$6">
</signal>
<signal name="N$7">
</signal>
<signal name="N$8">
</signal>
<signal name="N$9">
</signal>
<signal name="N$10">
</signal>
<signal name="N$20">
</signal>
<signal name="N$21">
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="LED1" pad="C@1"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="LED1" pad="A@1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
</signal>
<signal name="N$29">
</signal>
<signal name="N$30">
</signal>
<signal name="N$22">
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$26">
</signal>
<signal name="N$27">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
