<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-0.254" y1="-0.254" x2="12.954" y2="-0.254" width="0" layer="20"/>
<wire x1="12.954" y1="-0.254" x2="12.954" y2="7.874" width="0" layer="20"/>
<wire x1="12.954" y1="7.874" x2="-0.254" y2="7.874" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-0.254" y1="7.874" x2="-0.254" y2="-0.254" width="0" layer="20"/>
<text>SI1132
v1.0
B Allen
2015</text>
<text>VDD</text>
<text>GND</text>
<text>SDA</text>
<text>SCL</text>
<text>INT</text>
</plain>
<libraries>
<library name="BrentBlueAllen">
<packages>
<package name="C0603">
</package>
<package name="HEADER-1X3-M-V-TH">
</package>
<package name="R0603">
</package>
<package name="QFN-10">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="BrentBlueAllen" package="C0603" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="H1" library="BrentBlueAllen" package="HEADER-1X3-M-V-TH" value="HEADER-1X3TH">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="H2" library="BrentBlueAllen" package="HEADER-1X3-M-V-TH" value="HEADER-1X3TH">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="BrentBlueAllen" package="R0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R2" library="BrentBlueAllen" package="R0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R3" library="BrentBlueAllen" package="R0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U1" library="BrentBlueAllen" package="QFN-10" value="SI1132">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="SDA">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="H2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="H2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="INT">
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="H2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="H1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VDD">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="U1" pad="9"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="H1" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
