<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="30.7" y1="-0.2" x2="72.1" y2="-0.2" width="0" layer="20"/>
<wire x1="72.1" y1="-0.2" x2="72.1" y2="17.3" width="0" layer="20"/>
<wire x1="72.1" y1="17.3" x2="30.7" y2="17.3" width="0" layer="20"/>
<wire x1="30.7" y1="17.3" x2="30.7" y2="-0.2" width="0" layer="20"/>
<text>A
1</text>
<text>B
2</text>
<text>C
3</text>
<text>A</text>
<text>1</text>
<text>D
4</text>
<text>E
5</text>
<text>F
6</text>
<text>H
7</text>
<text>J
8</text>
<text>K
9</text>
<text>K
9</text>
<text>J
8</text>
<text>H
7</text>
<text>F
6</text>
<text>E
5</text>
<text>D
4</text>
<text>C
3</text>
<text>B
2</text>
<text>A
1</text>
<text> L
10</text>
<text> L
10</text>
<text>A</text>
<text>1</text>
<text>L</text>
<text>10</text>
<text>L</text>
<text>10</text>
<text>A
1</text>
<text>B
2</text>
<text>C
3</text>
<text>D
4</text>
<text>E
5</text>
<text>F
6</text>
<text>H
7</text>
<text>J
8</text>
<text>K
9</text>
<text>K
9</text>
<text>J
8</text>
<text>H
7</text>
<text>F
6</text>
<text>E
5</text>
<text>D
4</text>
<text>C
3</text>
<text>B
2</text>
<text>A
1</text>
<text> L
10</text>
<text> L
10</text>
<text>RS-15 20pin
Probe Board</text>
<text>Brian Moore</text>
</plain>
<libraries>
<library name="rs-con-edge">
<packages>
<package name="20_PIN">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2X10/90">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="rs-con-edge" package="20_PIN" value="20_PIN"/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="2X10/90" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="C1">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="C2">
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="C3">
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="C4">
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="C5">
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="C6">
<contactref element="U$1" pad="6"/>
<contactref element="JP1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="C7">
<contactref element="U$1" pad="7"/>
<contactref element="JP1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="C8">
<contactref element="U$1" pad="8"/>
<contactref element="JP1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="C9">
<contactref element="U$1" pad="9"/>
<contactref element="JP1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="C10">
<contactref element="U$1" pad="10"/>
<contactref element="JP1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="CA">
<contactref element="U$1" pad="A"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="CB">
<contactref element="U$1" pad="B"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="CC">
<contactref element="U$1" pad="C"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="CD">
<contactref element="U$1" pad="D"/>
<contactref element="JP1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="CE">
<contactref element="U$1" pad="E"/>
<contactref element="JP1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="CF">
<contactref element="U$1" pad="F"/>
<contactref element="JP1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="CH">
<contactref element="U$1" pad="H"/>
<contactref element="JP1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="CJ">
<contactref element="U$1" pad="J"/>
<contactref element="JP1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="CK">
<contactref element="U$1" pad="K"/>
<contactref element="JP1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="CL">
<contactref element="U$1" pad="L"/>
<contactref element="JP1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
<signal name="N$2">
</signal>
<signal name="N$4">
</signal>
<signal name="N$5">
</signal>
<signal name="N$6">
</signal>
<signal name="N$8">
</signal>
<signal name="N$9">
</signal>
<signal name="N$10">
</signal>
<signal name="N$12">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
