<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-1.27" y1="33.02" x2="43.18" y2="33.02" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="43.18" y1="33.02" x2="43.18" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="43.18" y1="0" x2="-1.27" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="-1.27" y1="0" x2="-1.27" y2="33.02" width="0.254" layer="20"/>
<text>PinTap
 v1.0</text>
<text>Wolfmarsh</text>
<text>By</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-molex">
<description>&lt;b&gt;Molex Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="KK-156-10">
<description>&lt;b&gt;KK 156 HEADER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.molex.com/pdm_docs/sd/026604100_sd.pdf</description>
</package>
<package name="22-23-2101">
<description>.100" (2.54mm) Center Header - 10 Pin</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="CONN1" library="con-molex" package="KK-156-10" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CONN2" library="con-molex" package="KK-156-10" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X3" library="con-molex" package="22-23-2101" value="22-23-2101">
<attribute name="OC_NEWARK" value="94C0765"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2101"/>
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1756828"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="CONN2" pad="1"/>
<contactref element="CONN1" pad="1"/>
<contactref element="X3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="CONN2" pad="2"/>
<contactref element="CONN1" pad="2"/>
<contactref element="X3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="CONN2" pad="3"/>
<contactref element="CONN1" pad="3"/>
<contactref element="X3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="CONN2" pad="4"/>
<contactref element="CONN1" pad="4"/>
<contactref element="X3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="CONN2" pad="5"/>
<contactref element="CONN1" pad="5"/>
<contactref element="X3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="CONN2" pad="6"/>
<contactref element="CONN1" pad="6"/>
<contactref element="X3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="CONN2" pad="7"/>
<contactref element="CONN1" pad="7"/>
<contactref element="X3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="CONN2" pad="8"/>
<contactref element="CONN1" pad="8"/>
<contactref element="X3" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="CONN2" pad="9"/>
<contactref element="CONN1" pad="9"/>
<contactref element="X3" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="CONN2" pad="10"/>
<contactref element="CONN1" pad="10"/>
<contactref element="X3" pad="10"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
