<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="74.93" y1="0" x2="0" y2="0" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="74.93" y1="50.8" x2="74.93" y2="0" width="0.2032" layer="20"/>
<hole x="72.39" y="48.26" drill="4"/>
<hole x="2.54" y="2.54" drill="4"/>
<hole x="2.54" y="48.26" drill="4"/>
<hole x="72.39" y="2.54" drill="4"/>
<wire x1="74.93" y1="50.8" x2="0" y2="50.8" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="50.8" x2="0" y2="0" width="0.2032" layer="20"/>
<text>5V GND 12V</text>
<text>Sparkcore</text>
<text>easyDriver</text>
<text>Data GND 5V</text>
<text>Ikea PS Lamp Hack Board V1
01/2015</text>
<text>Simon Koelsch echox@echox.de</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X08">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X12">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-molex">
<description>&lt;b&gt;Molex Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="6410-03">
<description>&lt;b&gt;MOLEX 2.54mm KK  CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="DRAIN" library="pinhead" package="1X04" value=""/>
<element name="NEOPIXEL" library="con-molex" package="6410-03" value="22-27-2031-03">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="POWER" library="con-molex" package="6410-03" value="22-27-2031-03">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="ANALOG" library="pinhead" package="1X08" value=""/>
<element name="DIGITAL" library="pinhead" package="1X04" value=""/>
<element name="LEFT" library="pinhead" package="1X12" value=""/>
<element name="RIGHT" library="pinhead" package="1X12" value=""/>
<element name="SERIAL" library="pinhead" package="1X03" value=""/>
<element name="ST-DRAIN" library="pinhead" package="1X02" value=""/>
<element name="ENBL-MS2" library="pinhead" package="1X02" value=""/>
<element name="PFD-RST" library="pinhead" package="1X02" value=""/>
<element name="ST-PWR" library="pinhead" package="1X02" value=""/>
<element name="SLP-MS1" library="pinhead" package="1X02" value=""/>
<element name="STEP-DIR" library="pinhead" package="1X03" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="SERIAL" pad="3"/>
<contactref element="LEFT" pad="2"/>
<contactref element="POWER" pad="2"/>
<contactref element="STEP-DIR" pad="1"/>
<contactref element="RIGHT" pad="9"/>
<contactref element="DRAIN" pad="4"/>
<contactref element="NEOPIXEL" pad="2"/>
<contactref element="ST-PWR" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="RIGHT" pad="12"/>
<contactref element="DRAIN" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="RIGHT" pad="11"/>
<contactref element="DRAIN" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="RIGHT" pad="10"/>
<contactref element="DRAIN" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="ANALOG" pad="1"/>
<contactref element="LEFT" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="LEFT" pad="11"/>
<contactref element="ANALOG" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="ANALOG" pad="3"/>
<contactref element="LEFT" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="ANALOG" pad="4"/>
<contactref element="LEFT" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="LEFT" pad="8"/>
<contactref element="ANALOG" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="ANALOG" pad="6"/>
<contactref element="LEFT" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="LEFT" pad="6"/>
<contactref element="ANALOG" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="ANALOG" pad="8"/>
<contactref element="LEFT" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="SERIAL" pad="1"/>
<contactref element="LEFT" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="SERIAL" pad="2"/>
<contactref element="LEFT" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="RIGHT" pad="5"/>
<contactref element="DIGITAL" pad="4"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="POWER" pad="3"/>
<contactref element="NEOPIXEL" pad="1"/>
<contactref element="LEFT" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+12V">
<contactref element="POWER" pad="1"/>
<contactref element="ST-PWR" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="RIGHT" pad="1"/>
<contactref element="NEOPIXEL" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="RIGHT" pad="6"/>
<contactref element="DIGITAL" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="STEP-DIR" pad="3"/>
<contactref element="RIGHT" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="RIGHT" pad="3"/>
<contactref element="STEP-DIR" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="RIGHT" pad="4"/>
<contactref element="SLP-MS1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="RIGHT" pad="8"/>
<contactref element="DIGITAL" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="RIGHT" pad="7"/>
<contactref element="DIGITAL" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
