<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="18.669" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="18.669" y1="0" x2="18.669" y2="40.64" width="0" layer="20"/>
<wire x1="18.669" y1="40.64" x2="0" y2="40.64" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="40.64" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>Vcc</text>
<text>GND</text>
<text>PD0</text>
<text>PD1</text>
<text>PD2</text>
<text>PD3</text>
<text>PD4</text>
<text>PD5</text>
<text>PD6</text>
<text>PD7</text>
<text>PB0</text>
<text>PB1</text>
<text>PB2</text>
<text>PB3</text>
<text>PB4</text>
<text>PB5</text>
<text>PB6</text>
<text>PB7</text>
<text>PA0</text>
<text>PA1</text>
<text>PA2</text>
<text>PA3</text>
<text>PC0</text>
<text>PC1</text>
<text>PC2</text>
<text>PC3</text>
<text>PC4</text>
<text>PC5</text>
<text>PC7</text>
<text>!RES</text>
<text>GND</text>
<text>Vin</text>
<text>ATTinyX8 v1.0
QFP-32
B Allen
2015</text>
</plain>
<libraries>
<library name="BrentBlueAllen">
<packages>
<package name="C0603">
</package>
<package name="LED0603">
</package>
<package name="HEADER-1X16-TH">
</package>
<package name="HEADER-2X3-TH">
</package>
<package name="R0603">
</package>
<package name="TQFP-32">
</package>
<package name="SOT-23-5">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="BrentBlueAllen" package="C0603" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2" library="BrentBlueAllen" package="C0603" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C3" library="BrentBlueAllen" package="C0603" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C4" library="BrentBlueAllen" package="C0603" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D1" library="BrentBlueAllen" package="LED0603" value="LED">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="H1" library="BrentBlueAllen" package="HEADER-1X16-TH" value="HEADER-1X16">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="H2" library="BrentBlueAllen" package="HEADER-1X16-TH" value="HEADER-1X16">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="H3" library="BrentBlueAllen" package="HEADER-2X3-TH" value="HEADER-2X3TH"/>
<element name="R1" library="BrentBlueAllen" package="R0603" value="4.7k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R2" library="BrentBlueAllen" package="R0603" value="220">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U1" library="BrentBlueAllen" package="TQFP-32" value="ATTINYX8AU">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U2" library="BrentBlueAllen" package="SOT-23-5" value="TLV702XX">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="!RES">
<contactref element="H3" pad="5"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="29"/>
<contactref element="H2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PD0">
<contactref element="U1" pad="30"/>
<contactref element="H1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PD1">
<contactref element="U1" pad="31"/>
<contactref element="H1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PD2">
<contactref element="U1" pad="32"/>
<contactref element="H1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PD3">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="H1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="PD4">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="H1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="H3" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="5"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="18"/>
<contactref element="H1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="H3" pad="6"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="21"/>
<contactref element="H2" pad="2"/>
<contactref element="H1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PB6">
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="H2" pad="16"/>
</signal>
<signal name="PB7">
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="H2" pad="15"/>
</signal>
<signal name="PD5">
<contactref element="U1" pad="9"/>
<contactref element="H1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="PD6">
<contactref element="U1" pad="10"/>
<contactref element="H1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="PD7">
<contactref element="U1" pad="11"/>
<contactref element="H1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="PB0">
<contactref element="U1" pad="12"/>
<contactref element="H1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="PB1">
<contactref element="U1" pad="13"/>
<contactref element="H1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="PB2">
<contactref element="U1" pad="14"/>
<contactref element="H1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="PB3">
<contactref element="H3" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="15"/>
<contactref element="H1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="PB4">
<contactref element="H3" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="16"/>
<contactref element="H1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="PB5">
<contactref element="H3" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="17"/>
<contactref element="H1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="PC7">
<contactref element="U1" pad="20"/>
<contactref element="H2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PC0">
<contactref element="U1" pad="23"/>
<contactref element="H2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="PC1">
<contactref element="U1" pad="24"/>
<contactref element="H2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="PC2">
<contactref element="U1" pad="25"/>
<contactref element="H2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="PC3">
<contactref element="U1" pad="26"/>
<contactref element="H2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="PC4">
<contactref element="U1" pad="27"/>
<contactref element="H2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="PC5">
<contactref element="U1" pad="28"/>
<contactref element="H2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="VIN">
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="3"/>
<contactref element="U2" pad="1"/>
<contactref element="H2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PA1">
<contactref element="U1" pad="22"/>
<contactref element="H2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="PA0">
<contactref element="U1" pad="19"/>
<contactref element="H2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="PA3">
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="H2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="PA2">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="H2" pad="12"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
