<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.1.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="8.89" y1="0.9525" x2="24.1175" y2="0.9525" width="0" layer="20"/>
<wire x1="24.1175" y1="0.9525" x2="24.1175" y2="52.3775" width="0" layer="20"/>
<wire x1="24.1175" y1="52.3775" x2="8.89" y2="52.3775" width="0" layer="20"/>
<wire x1="8.89" y1="52.3775" x2="8.89" y2="0.9525" width="0" layer="20"/>
<text>GND</text>
<text>P1.5</text>
<text>P1.4</text>
<text>P1.3</text>
<text>P1.2</text>
<text>P1.1</text>
<text>P0.7</text>
<text>P0.6</text>
<text>P0.5</text>
<text>P0.4</text>
<text>P0.3</text>
<text>P0.2</text>
<text>P0.1</text>
<text>P0.0</text>
<text>RST</text>
<text>AVD5</text>
<text>OSC1</text>
<text>OSC2</text>
<text>AVD3</text>
<text>RFP</text>
<text>RFN</text>
<text>AVD2</text>
<text>AVD1</text>
<text>AVD4</text>
<text>P2.4</text>
<text>P2.3</text>
<text>P2.1</text>
<text>P2.0</text>
<text>P1.7</text>
<text>P1.6</text>
<text>P2.2</text>
<text>DVD1</text>
<text>DCO</text>
<text>USBP</text>
<text>USBN</text>
<text>DUSB</text>
</plain>
<libraries>
<library name="texas">
<description>&lt;b&gt;Texas Instruments Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
 &lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="QFN40-6X6">
<description>&lt;b&gt;RHA (S-PQFP-N40) 6 x 6 mm&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tps65020.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-samtec">
<description>&lt;b&gt;Samtec Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SSW-120-02-S-S">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE .025" SQ POST SOCKET&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: Samtec SSW.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="texas" package="QFN40-6X6" value="CC2540"/>
<element name="X1" library="con-samtec" package="SSW-120-02-S-S" value="SSW-120-02-S-S">
<attribute name="OC_NEWARK" value="11P9641"/>
<attribute name="MPN" value="SSW-120-02-S-S"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="X2" library="con-samtec" package="SSW-120-02-S-S" value="SSW-120-02-S-S">
<attribute name="OC_NEWARK" value="11P9641"/>
<attribute name="MPN" value="SSW-120-02-S-S"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="3">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="6">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="X1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="7">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="X1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="8">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="X1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="9">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="X1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="10">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="X1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="11">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="X1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="12">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="X1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="13">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="X1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="14">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="X1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="15">
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="X1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="16">
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="X1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="17">
<contactref element="IC1" pad="17"/>
<contactref element="X1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="18">
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="X1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="19">
<contactref element="IC1" pad="19"/>
<contactref element="X1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="20">
<contactref element="IC1" pad="20"/>
<contactref element="X1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="21">
<contactref element="IC1" pad="21"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="22">
<contactref element="IC1" pad="22"/>
<contactref element="X2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="23">
<contactref element="IC1" pad="23"/>
<contactref element="X2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="24">
<contactref element="IC1" pad="24"/>
<contactref element="X2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="25">
<contactref element="IC1" pad="25"/>
<contactref element="X2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="26">
<contactref element="IC1" pad="26"/>
<contactref element="X2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="27">
<contactref element="IC1" pad="27"/>
<contactref element="X2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="28">
<contactref element="IC1" pad="28"/>
<contactref element="X2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="29">
<contactref element="IC1" pad="29"/>
<contactref element="X2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="30">
<contactref element="IC1" pad="30"/>
<contactref element="X2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="31">
<contactref element="IC1" pad="31"/>
<contactref element="X2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="32">
<contactref element="IC1" pad="32"/>
<contactref element="X2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="33">
<contactref element="IC1" pad="33"/>
<contactref element="X2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="35">
<contactref element="IC1" pad="35"/>
<contactref element="X2" pad="15"/>
</signal>
<signal name="36">
<contactref element="IC1" pad="36"/>
<contactref element="X2" pad="16"/>
</signal>
<signal name="37">
<contactref element="IC1" pad="37"/>
<contactref element="X2" pad="17"/>
</signal>
<signal name="38">
<contactref element="IC1" pad="38"/>
<contactref element="X2" pad="18"/>
</signal>
<signal name="39">
<contactref element="IC1" pad="39"/>
<contactref element="X2" pad="19"/>
</signal>
<signal name="40">
<contactref element="IC1" pad="40"/>
<contactref element="X2" pad="20"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="EXP@1"/>
<contactref element="IC1" pad="EXP@16"/>
<contactref element="IC1" pad="EXP@2"/>
<contactref element="IC1" pad="EXP@3"/>
<contactref element="IC1" pad="EXP@4"/>
<contactref element="IC1" pad="EXP@5"/>
<contactref element="IC1" pad="EXP@6"/>
<contactref element="IC1" pad="EXP@7"/>
<contactref element="IC1" pad="EXP@8"/>
<contactref element="IC1" pad="EXP@9"/>
<contactref element="IC1" pad="EXP@10"/>
<contactref element="IC1" pad="EXP@11"/>
<contactref element="IC1" pad="EXP@12"/>
<contactref element="IC1" pad="EXP@13"/>
<contactref element="IC1" pad="EXP@14"/>
<contactref element="IC1" pad="EXP@15"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="2">
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="34">
<contactref element="IC1" pad="34"/>
<contactref element="X2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="X1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="X1" pad="5"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
