<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="25.4" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.4" y1="0" x2="25.4" y2="25.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.4" y1="25.4" x2="0" y2="25.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="25.4" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="STS_Connectors">
<packages>
<package name="AVR-ISP-6">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;&lt;p&gt; JTAG 6 Pin, 0.1" Straight</description>
</package>
<package name="AVR-JTAG-10">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;&lt;p&gt; JTAG 10 Pin, 0.1" Straight</description>
</package>
<package name="2X3_ISP_1.27MM">
</package>
<package name="2X5_JTAG_1.27MM">
</package>
</packages>
</library>
<library name="STS_Aesthetics">
<packages>
<package name="STS_LOGO_2X">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="J1" library="STS_Connectors" package="AVR-ISP-6" value="AVR-ISP-6VERT">
<attribute name="CLASS" value="Connector"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value=""/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NR" value=""/>
</element>
<element name="JP1" library="STS_Connectors" package="AVR-JTAG-10" value="AVR-JTAG-10"/>
<element name="U$1" library="STS_Connectors" package="2X3_ISP_1.27MM" value="2X3">
<attribute name="CLASS" value="Connector"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Sullins Connector Solutions"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NR" value="GRPB032VWQS-RC "/>
</element>
<element name="J2" library="STS_Connectors" package="2X5_JTAG_1.27MM" value="2X5">
<attribute name="CLASS" value="Connector"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Sullins Connector Solutions"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NR" value="GRPB052VWQS-RC"/>
</element>
<element name="U$2" library="STS_Aesthetics" package="STS_LOGO_2X" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="J2" pad="P$5"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="J2" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="JP1" pad="9"/>
<contactref element="J2" pad="P$9"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="JP1" pad="7"/>
<contactref element="J2" pad="P$7"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="J2" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="J2" pad="P$6"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="JP1" pad="8"/>
<contactref element="J2" pad="P$8"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="JP1" pad="10"/>
<contactref element="J2" pad="P$10"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="J1" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="P$5"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="J1" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="P$6"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="J1" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="P$2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
