<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="44.12" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="44.12" y1="0" x2="44.12" y2="21.58" width="0" layer="20"/>
<wire x1="44.12" y1="21.58" x2="0" y2="21.58" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="21.58" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>GND
VCC
A13
A14
A15</text>
<text>24 Pin to 28 Pin
EPROM Adapter
By Chad Hendon
V1.0  (c) 2015</text>
</plain>
<libraries>
<library name="memory">
<description>&lt;b&gt;Generic Memories&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL28">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="My Parts">
<packages>
<package name="DIL24-6">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt; 0.6 inch</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X05">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="27512" library="memory" package="DIL28" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="My Parts" package="DIL24-6" value="2364DIP">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X05" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="27512" pad="28"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="A13">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="27512" pad="26"/>
</signal>
<signal name="A14">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="27512" pad="27"/>
</signal>
<signal name="A15">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="27512" pad="1"/>
</signal>
<signal name="A0">
<contactref element="27512" pad="10"/>
<contactref element="U$1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="A1">
<contactref element="27512" pad="9"/>
<contactref element="U$1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="A2">
<contactref element="27512" pad="8"/>
<contactref element="U$1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="A3">
<contactref element="27512" pad="7"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="A4">
<contactref element="27512" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="A5">
<contactref element="27512" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="A6">
<contactref element="27512" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="A7">
<contactref element="27512" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="A8">
<contactref element="27512" pad="25"/>
<contactref element="U$1" pad="23"/>
</signal>
<signal name="A9">
<contactref element="27512" pad="24"/>
<contactref element="U$1" pad="22"/>
</signal>
<signal name="A10">
<contactref element="27512" pad="21"/>
<contactref element="U$1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="A11">
<contactref element="27512" pad="23"/>
<contactref element="U$1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="A12">
<contactref element="27512" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="21"/>
</signal>
<signal name="CE">
<contactref element="27512" pad="20"/>
<contactref element="U$1" pad="12"/>
<contactref element="27512" pad="14"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="OE">
<contactref element="27512" pad="22"/>
<contactref element="U$1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="D0">
<contactref element="U$1" pad="9"/>
<contactref element="27512" pad="11"/>
</signal>
<signal name="D1">
<contactref element="U$1" pad="10"/>
<contactref element="27512" pad="12"/>
</signal>
<signal name="D2">
<contactref element="U$1" pad="11"/>
<contactref element="27512" pad="13"/>
</signal>
<signal name="D3">
<contactref element="27512" pad="15"/>
<contactref element="U$1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="D4">
<contactref element="27512" pad="16"/>
<contactref element="U$1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="D5">
<contactref element="27512" pad="17"/>
<contactref element="U$1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="D6">
<contactref element="27512" pad="18"/>
<contactref element="U$1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="D7">
<contactref element="27512" pad="19"/>
<contactref element="U$1" pad="17"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
