<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="7.62" x2="7.62" y2="7.62" width="0" layer="20"/>
<wire x1="7.62" y1="7.62" x2="7.62" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="7.62" y1="0" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="0" y2="7.62" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="microchip">
<description>&lt;b&gt;Microchip PIC Microcontrollers and other Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources :
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Microchip Data Book, 1993
&lt;li&gt;THE EMERGING WORLD STANDARD, 1995/1996
&lt;li&gt;Microchip, Technical Library CD-ROM, June 1998
&lt;li&gt;www.microchip.com
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOT23-6">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt; 6 lead</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA03-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="E$1" library="microchip" package="SOT23-6" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$2" library="con-lstb" package="MA03-1" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$3" library="con-lstb" package="MA03-1" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="S$1">
<contactref element="E$2" pad="1"/>
<contactref element="E$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$3">
<contactref element="E$2" pad="3"/>
<contactref element="E$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="S$4">
<contactref element="E$3" pad="1"/>
<contactref element="E$1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="S$5">
<contactref element="E$3" pad="2"/>
<contactref element="E$1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="S$6">
<contactref element="E$3" pad="3"/>
<contactref element="E$1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="E$2" pad="2"/>
<contactref element="E$1" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
